{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":17,"sheets":["Presentazione","menu tendina","Foglio Input_Pallet","Risultati_P1","Risultati_P2","Risultati_Confronto versioni","Dati per confronto versioni","Materie prime","Energia elettrica","Energia termica","Acqua e altri combustibili","Emissioni aria","Rifiuti","Mezzi di trasporto","Riparazione_default","Fine vita_default","Altri valori_default"],"not_rendered":{"charts":6,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Presentazione","index":0,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,34,8]]}
[]
[]
[null,"Il presente strumento di calcolo (EcoProfile Tool LCA) è stato sviluppato nell'ambito del progetto europeo LIFECO2PES&PEF, da parte dei ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna e in collaborazione con FLA (FederlegnoArredo). L'obiettivo del progetto è supportare la generazione di servizi ecosistemici da parte delle foreste italiane grazie ad una gestione forestale sostenibile e alla prevenzione del rischio di diffusione degli incendi e dei danni da tepesta. La gestione forestale sostenibile passa anche attraverso la valorizzazione delle risorse della foresta, come il legno, e una migliore conoscenza degli impatti generati dall'industria del legno. A questo scopo sono stati condotti studi LCA (Life Cycle Assessment), secondo la metodologia comunitaria delle PEF, su prodotti legnosi di diverso tipo, tra cui il pallet, per individuare le fasi del ciclo di vita e i processi più impattanti e definire un piano di miglioramento delle prestazioni ambientali.\nIl presente tool si inserisce nell'ambito di questa attività e vuole essere un ulteriore strumento di supporto alle decisioni delle aziende dei pallet.\n\nIl tool consente di calcolare in modo semplificato le performance ambientali dei diversi tipi di pallet immessi sul mercato dalle aziende federate. Il Tool LCA permette anche di comparare le performance ambientali di due varianti dello stesso prodotto (il prodotto nelle due versioni deve avere la medesima funzione all'uso, ovvero quella di trasportare la merce). Nel foglio di input è possibile infatti variare la tipologia di pallet (a perdere o in interscambio), la composizione e la provenienza della materia prima, la localizzazione dei produttori, il mix energetico utilizzato, gli scenari di  fine vita. \n\nPer l'elaborazione del tool si è fatto riferimento all'analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) come da standard ISO 14040-14044. Il tool permette quindi di calcolare le performance ambientali del pallet lungo tutto il suo ciclo di vita: dalla produzione e approvvigionamento delle materie prime, alla produzione, distribuzione ed eventuale manutenzione del prodotto finito, fino al suo fine vita. Lo studio non ha incluso le infrastrutture e i macchinari necessari alla produzione del prodotto finito (ad esempio: lo stabilimento produttivo e i macchinari).\n\nI dati utilizzati per modellare i processi sono dati secondari, ottenuti da letteratura. La principale fonte utilizzata è stata:\n\n- Life Cycle Assessment del Pallet EUR/EPAL’ prodotto da Politecnico di Milano per conto di Comitato Nazionale EPAL del Consorzio Servizi Legno Sughero in collaborazione con Assoimballaggi/Federlegno Arredo (2011).\n\nLo studio indica che la fase d'uso è dominante sugli impatti del ciclo di vita del pallet in interscambio, per via del consumo di combustibili fossili durante le attività di trasporto. Al fine di un confronto alla pari tra pallet a perdere e in interscambio si è deciso di omettere dalla fase d'uso il trasporto delle merci, per cui al pallet non sono imputate le relative emissioni.\n\nLa base dati utilizzata è Ecoinvent 3.7, il software utilizzato è SimaPro versione 9.1\nIl metodo usato per calcolare gli impatti è il metodo EF (adapted by PRé Sustainability), ovvero il metodo utilizzato dall'Unione Europea per calcolare gli impatti nell'ambito dell'iniziativa Environmental Footprint.\n\nL'analisi adotta le indicazioni delle PEF per la valutazione del fine vita del pallet, attraverso l'applicazione della CFF (Circular Footprint Formula) che divide gli impatti del processo di fine vita tra generatore del rifiuto e utilizzatore della materia prima seconda o dell'energia derivante dal recupero del prodotto.\n\nSi precisa che il seguente è un Tool ad uso esclusivo di FederlegnoArredo ed è pensato come strumento di gestione interna e non finalizzato all'ottenimento di certificazione ambientale di prodotto.\n"]

{"sheet":"menu tendina","index":1,"n_rows":16,"n_cols":1,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Tipologia:"]
["EPAL (interscambio)"]
["Su misura (a perdere)"]
[]
["Mezzo di trasporto:"]
["Camion Euro3"]
["Camion Euro4"]
["Camion Euro5"]
["Treno"]
["Nave"]
["non noto"]
[]
["Rifiuti:"]
["Riciclo o compostaggio"]
["Smaltimento in discarica"]
["Incenerimento"]

{"sheet":"Foglio Input_Pallet","index":2,"n_rows":97,"n_cols":10,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[46,9,47,9],[54,5,55,5],[54,9,55,9],[75,5,90,5],[75,9,90,9],[73,6,73,9],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[60,6,60,9],[46,6,47,6],[54,6,55,6],[46,5,47,5],[13,2,13,5],[14,2,14,5],[1,1,1,9],[70,8,71,9],[70,4,71,5],[56,3,58,5],[56,7,58,9],[18,2,18,5],[20,5,30,5],[20,9,30,9],[62,6,62,7],[62,8,62,9],[45,6,45,9],[61,6,61,7],[61,8,61,9],[64,2,64,5],[64,6,64,9],[38,5,39,5],[38,9,39,9],[7,6,7,9],[8,6,8,9],[12,6,12,9],[13,6,13,9],[65,4,65,5],[65,8,65,9],[35,5,35,9],[40,3,43,5],[40,7,43,9],[48,3,51,5],[48,7,51,9],[62,2,62,3],[54,2,55,2],[46,2,47,2],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[94,2,94,5],[73,2,73,5],[60,2,60,5],[45,2,45,5],[61,4,61,5],[61,2,61,3],[62,4,62,5],[92,1,92,9],[46,1,47,1],[54,1,55,1],[69,4,69,5],[68,2,68,5],[68,6,68,9],[66,4,66,5],[66,8,66,9],[69,8,69,9],[6,2,6,5],[2,2,2,5],[94,6,94,9],[2,6,2,9],[6,6,6,9],[18,6,18,9],[37,6,37,9],[4,1,4,9],[16,1,16,9],[32,1,32,9],[38,6,39,6],[7,2,7,5],[8,2,8,5],[12,2,12,5],[34,1,35,1],[34,5,34,9],[38,1,39,1],[37,2,37,5],[38,2,39,2],[9,2,9,5],[9,6,9,9],[14,6,14,9],[10,6,10,9],[11,6,11,9]]}
[]
[null,"EcoProfile Tool - PALLET"]
[null,"Comparazione tra:","Prodotto 1: Pallet \"tipo A\"",null,null,null,"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""]
[]
[null,"Descrizione Prodotto"]
[]
[null,null,{"$f":"C3","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""},null,null,null,{"$f":"G3","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""}]
[null,"Codice identificativo","a",null,null,null,"b"]
[null,"Dimensioni","1200x1000",null,null,null,"1200x1000"]
[null,"Massa totale (kg)",19,null,null,null,19]
[null,"di cui Legno (kg)",18.7,null,null,null,18.7]
[null,"di cui Metallo (kg)",0.3,null,null,null,0.3]
[null,"Portata",1000,null,null,null,1000]
[null,"Tipologia","EPAL (interscambio)",null,null,null,"EPAL (interscambio)"]
[null,"Vita utile (n° di utilizzi)",{"$f":"_xlfn.IFS(C14=\"EPAL (interscambio)\",22,C14=\"Su misura (a perdere)\",1)","v":22},null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(G14=\"EPAL (interscambio)\",22,G14=\"Su misura (a perdere)\",1)","v":22}]
[]
[null,"Materie prime (acquisti)"]
[]
[null,null,{"$f":"C3","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""},null,null,null,{"$f":"G3","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""}]
[null,null,"Quantità","Unità di misura","Mezzo di trasporto prevalente","Note","Quantità","Unità di misura","Mezzo di trasporto prevalente","Note"]
[null,"Tronchi decortecciati ",4.7500000000000001E-2,"mc",null,"Esprimere i dati di quantità nelle unità di misura indicate con riferimento all'unità funzionale dichiarata (1 pallet)",0,"mc",null,"Esprimere i dati di quantità nelle unità di misura indicate con riferimento all'unità funzionale dichiarata (1 pallet)"]
[null,"Trasporto tronchi",200,"km","Camion Euro4",null,0,"km","Camion Euro4"]
[null,"Semilavorato in legno (da terzi)",0,"mc",null,null,4.7500000000000001E-2,"mc"]
[null,"Trasporto semilavorato",0,"km","Treno",null,500,"km","Camion Euro4"]
[null,"Blocchetti (da terzi)",8.9800000000000001E-3,"mc",null,null,8.9800000000000001E-3,"mc"]
[null,"Trasporto blocchetti",500,"km","Camion Euro4",null,500,"km","Camion Euro4"]
[null,"Chiodi in metallo",0.3,"kg",null,null,0.3,"kg"]
[null,"Graffe in metallo",0,"kg",null,null,0,"kg"]
[null,"Trasporto ferramenta",300,"km","Camion Euro4",null,300,"km","Camion Euro4"]
[null,"Vernice",0,"kg",null,null,0,"kg"]
[null,"Trasporto vernice",0,"km","Camion Euro5",null,0,"km","Camion Euro4"]
[]
[null,"Produzione Pallet"]
[]
[null,"Unità di riferimento per i dati di produzione","Quantità Prodotto 1","Quantità Prodotto 2","Unità di misura","Note"]
[null,null,7000,7000,"pezzi","Tutti i dati di produzione devono essere riferiti alla quantità qui riportata (es: 4.000 pezzi prodotti, 1.000 pezzi prodotti ecc..). "]
[]
[null,null,{"$f":"C3","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""},null,null,null,{"$f":"G3","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""}]
[null,"Energia elettrica","Mix (%)","Quantità totale","Unità di misura","Note","Mix (%)","Quantità totale","Unità di misura","Note"]
[null,null,null,null,"kWh",null,null,null,"kWh"]
[null,"Rinnovabile - fotovoltaica",0,"Se il dato di mix energetico non è noto inserire \"100%\" in corrispondenza di \"Mix da rete o dato non disponibile\".",null,null,0,"Se il dato di mix energetico non è noto inserire \"100%\" in corrispondenza di \"Mix da rete o dato non disponibile\"."]
[null,"Rinnovabile - geotermica",0,null,null,null,0]
[null,"Rinnovabile - eolica",0,null,null,null,0]
[null,"Mix da rete nazionale o dato non disponibile",1,null,null,null,1]
[]
[null,null,{"$f":"C3","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""},null,null,null,{"$f":"G3","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""}]
[null,"Energia termica","Mix (%)","Quantità totale","Unità di misura","Note","Mix (%)","Quantità totale","Unità di misura","Note"]
[null,null,null,null,"kWh",null,null,null,"kWh"]
[null,"Rinnovabile - solare termica",0,"Se il dato di mix energetico non è noto inserire \"100%\" in corrispondenza di \"Gas metano da rete o dato non disponibile\".",null,null,0,"Se il dato di mix energetico non è noto inserire \"100%\" in corrispondenza di \"Gas metano da rete o dato non disponibile\". "]
[null,"Rinnovabile - geotermica",0,null,null,null,0]
[null,"Rinnovabile - pellet",1,null,null,null,1]
[null,"Gas metano da rete o dato non disponibile",0,null,null,null,0]
[]
[null,null,{"$f":"C3","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""},null,null,null,{"$f":"G3","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""}]
[null,"Acqua","Mix (%)","Quantità totale","Unità di misura","Note","Mix (%)","Quantità totale","Unità di misura","Note"]
[null,null,null,null,"mc",null,null,null,"mc"]
[null,"Da pozzo",0,"Se il dato di mix idrico non è noto inserire \"100%\" in corrispondenza di \"Da rete idrica o dato non disponibile\". ",null,null,0,"Se il dato di mix idrico non è noto inserire \"100%\" in corrispondenza di \"Da rete idrica o dato non disponibile\". "]
[null,"Da fonte superficiale",0,null,null,null,0]
[null,"Da rete idrica o dato non disponibile",1,null,null,null,1]
[]
[null,null,{"$f":"C3","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""},null,null,null,{"$f":"G3","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""}]
[null,"Altri combustibili","Quantità totale",null,"Unità di misura",null,"Quantità totale",null,"Unità di misura"]
[null,"Gasolio",0,null,"litri",null,0,null,"litri"]
[]
[null,null,{"$f":"C3","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""},null,null,null,{"$f":"G3","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""}]
[null,"Emissioni segheria","Quantità totale","Unità di misura","Note",null,"Quantità totale","Unità di misura","Note"]
[null,"Particolato",null,"kg","Se il dato non è noto lasciare il campo vuoto e i risultati d'impatto per le emissioni riporteranno automaticamente dei valori di default.",null,null,"kg","Se il dato non è noto lasciare il campo vuoto e i risultati d'impatto per le emissioni riporteranno automaticamente dei valori di default."]
[]
[null,null,{"$f":"C7","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""},null,null,null,{"$f":"G7","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""}]
[null,"Emissioni fitotrattamento","Quantità totale","Unità di misura","Note",null,"Quantità totale","Unità di misura","Note"]
[null,"NO2",null,"kg","Se il dato di quantità totale non è noto lasciare il campo vuoto e i risultati d'impatto per le emissioni riporteranno automaticamente dei valori di default.",null,null,"kg","Se il dato di quantità totale non è noto lasciare il campo vuoto e i risultati d'impatto per le emissioni riporteranno automaticamente dei valori di default."]
[null,"SO2",null,"kg",null,null,null,"kg"]
[]
[null,null,{"$f":"C3","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""},null,null,null,{"$f":"G3","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""}]
[null,"Rifiuti","Quantità totale","Unità di misura","Trattamento a fine vita","Note","Quantità totale","Unità di misura","Trattamento a fine vita","Note"]
[null,"Plastica",null,"kg","Smaltimento in discarica","Inserire il dato di quantità totale solo se noto, in alternativa lasciare il campo vuoto. Inserire la distanza degli impianti, in alternativa lasciare il campo vuoto e i risultati d'impatto per le emissioni del trasporto riporteranno automaticamente dei valori di default.",null,"kg","Riciclo o compostaggio","Inserire il dato di quantità totale solo se noto, in alternativa lasciare il campo vuoto. Inserire la distanza degli impianti, in alternativa lasciare il campo vuoto e i risultati d'impatto per le emissioni del trasporto riporteranno automaticamente dei valori di default."]
[null,"Distanza impianto (plastica)",null,"km",null,null,null,"km"]
[null,"Materiali metallici",null,"kg","Smaltimento in discarica",null,null,"kg","Riciclo o compostaggio"]
[null,"Distanza impianto (metalli)",null,"km",null,null,null,"km"]
[null,"Carta e cartone",null,"kg","Incenerimento",null,null,"kg","Riciclo o compostaggio"]
[null,"Distanza impianto (carta)",null,"km",null,null,null,"km"]
[null,"Olii esausti",null,"kg","Smaltimento in discarica",null,null,"kg","Smaltimento in discarica"]
[null,"Distanza impianto (olii)",null,"km",null,null,null,"km"]
[null,"Misti",null,"kg","Riciclo o compostaggio",null,null,"kg","Smaltimento in discarica"]
[null,"Distanza impianto (misti)",null,"km",null,null,null,"km"]
[null,"Segatura",null,"kg","Riciclo o compostaggio",null,null,"kg","Incenerimento"]
[null,"Distanza impianto (segatura)",null,"km",null,null,null,"km"]
[null,"Cippato",null,"kg","Riciclo o compostaggio",null,null,"kg","Incenerimento"]
[null,"Distanza impianto (cippato)",null,"km",null,null,null,"km"]
[null,"Pezzi di legno",null,"kg","Riciclo o compostaggio",null,null,"kg","Smaltimento in discarica"]
[null,"Distanza impianto (legno)",null,"km",null,null,null,"km"]
[]
[null,"Distribuzione"]
[]
[null,null,{"$f":"C3","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""},null,null,null,{"$f":"G3","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""}]
[null,"Distribuzione","Quantità totale","Unità di misura","Mezzo di trasporto prevalente","Note","Quantità totale","Unità di misura","Mezzo di trasporto prevalente","Note"]
[null,"Distanza media verso cliente",200,"km","Camion Euro4","Se il dato di distanza non è noto lasciare il campo vuoto e selezionare \"non noto\" dal menù a tendina del Mezzo di trasporto prevalente. I risultati d'impatto per la distribuzione riporteranno automaticamente dei valori di default.",200,"km","Camion Euro4","Se il dato di distanza non è noto lasciare il campo vuoto e selezionare \"non noto\" dal menù a tendina del Mezzo di trasporto prevalente. I risultati d'impatto per la distribuzione riporteranno automaticamente dei valori di default."]

{"sheet":"Risultati_P1","index":3,"n_rows":130,"n_cols":11,"rows_kept":130,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,10],[116,1,116,8],[27,1,27,9],[5,1,5,10],[49,1,49,3],[71,1,71,7],[93,1,93,5]]}
[]
[null,"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""]
[]
[null,"NOTA: PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI LEGNOSI SI E' CONSIDERATO UN PESO SPECIFICO MEDIO DI 1.000 kg/mc"]
[]
[null,"Materie prime"]
[null,"Categoria di impatto","Unità di misura","Totale Materie Prime","Tronchi decortecciati softwood","Semilavorato legno (da terzi)","Blocchetti (da terzi)","Chiodi metallo","Graffa metallo","Vernice","Trasporto materie prime"]
[null,"Climate change","kg CO2 eq",{"$f":"SUM(E8:K8)","v":0.23063629878681818},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C20/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.3779931477272729E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D20/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E20/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.12345623996363636},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F20/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.8194462727272726E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G20/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H20/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C20,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D20,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E20,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F20,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G20)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C20,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D20,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E20,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F20,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G20)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C20,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D20,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E20,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F20,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G20))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C20,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D20,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E20,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F20,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G20)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C20,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D20,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E20,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F20,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G20)","v":6.5205664618636375E-2}]
[null,"Ozone depletion","kg CFC11 eq",{"$f":"SUM(E9:K9)","v":2.9337973021363636E-8},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C21/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":4.4658349204545457E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D21/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E21/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":8.3873497972727275E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F21/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.0599068318181817E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G21/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H21/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C21,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D21,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E21,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F21,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G21)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C21,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D21,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E21,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F21,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G21)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C21,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D21,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E21,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F21,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G21))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C21,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D21,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E21,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F21,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G21)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C21,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D21,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E21,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F21,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G21)","v":1.5424881471818183E-8}]
[null,"Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",2.6969497460181818E-2,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C22/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.5284221602272726E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D22/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E22/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.8805184538181818E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F22/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.3839278181818182E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G22/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H22/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C22,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D22,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E22,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F22,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G22)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C22,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D22,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E22,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F22,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G22)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C22,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D22,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E22,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F22,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G22))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C22,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D22,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E22,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F22,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G22)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C22,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D22,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E22,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F22,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G22)","v":5.2519629435909083E-3}]
[null,"Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",1.4515011152227272E-3,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C23/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.4979328068181817E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D23/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E23/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":7.5377193427272719E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F23/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":7.6108952727272722E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G23/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H23/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C23,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D23,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E23,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F23,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G23)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C23,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D23,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E23,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F23,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G23)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C23,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D23,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E23,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F23,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G23))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C23,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D23,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E23,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F23,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G23)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C23,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D23,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E23,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F23,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G23)","v":3.7182694754090903E-4}]
[null,"Respiratory inorganics","disease inc.",3.2111134566590905E-8,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C24/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.3218252500000001E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D24/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E24/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.3171789133636361E-8},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F24/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.5737226818181818E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G24/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H24/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C24,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D24,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E24,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F24,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G24)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C24,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D24,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E24,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F24,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G24)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C24,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D24,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E24,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F24,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G24))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C24,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D24,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E24,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F24,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G24)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C24,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D24,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E24,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F24,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G24)","v":6.0437975011363635E-9}]
[null,"Non-cancer human health effects","CTUh",4.5836817560909095E-8,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C25/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.1483891477272726E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D25/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E25/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.7591721459090911E-8},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F25/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":5.3673466363636363E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G25/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H25/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C25,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D25,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E25,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F25,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G25)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C25,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D25,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E25,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F25,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G25)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C25,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D25,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E25,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F25,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G25))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C25,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D25,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E25,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F25,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G25)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C25,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D25,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E25,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F25,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G25)","v":1.1729360317727274E-8}]
[null,"Cancer human health effects","CTUh",3.5988284158818184E-8,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C26/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.1025381102272727E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D26/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E26/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":3.5232352418181821E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F26/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":3.0192358636363636E-8},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G26/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H26/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C26,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D26,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E26,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F26,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G26)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C26,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D26,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E26,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F26,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G26)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C26,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D26,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E26,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F26,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G26))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C26,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D26,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E26,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F26,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G26)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C26,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D26,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E26,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F26,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G26)","v":1.1701521704090909E-9}]
[null,"Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",1.2284970236954547E-3,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C27/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.5119772931818182E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D27/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E27/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":6.607189700909091E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F27/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":8.728894909090909E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G27/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H27/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C27,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D27,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E27,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F27,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G27)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C27,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D27,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E27,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F27,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G27)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C27,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D27,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E27,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F27,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G27))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C27,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D27,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E27,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F27,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G27)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C27,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D27,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E27,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F27,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G27)","v":3.2929137519545457E-4}]
[null,"Eutrophication freshwater","kg P eq",7.1629560010318203E-5,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C28/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":5.9095224999999998E-6},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D28/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E28/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":5.1753552327272735E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F28/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":9.6899230909090915E-6},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G28/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H28/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C28,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D28,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E28,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F28,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G28)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C28,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D28,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E28,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F28,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G28)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C28,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D28,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E28,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F28,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G28))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C28,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D28,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E28,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F28,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G28)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C28,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D28,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E28,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F28,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G28)","v":4.2765620921363638E-6}]
[null,"Eutrophication marine","kg N eq",3.5909754248181821E-4,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C29/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":6.023763670454545E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D29/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E29/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.6077899760000002E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F29/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.4019778181818183E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G29/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H29/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C29,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D29,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E29,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F29,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G29)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C29,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D29,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E29,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F29,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G29)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C29,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D29,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E29,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F29,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G29))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C29,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D29,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E29,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F29,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G29)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C29,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D29,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E29,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F29,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G29)","v":1.1406112999545455E-4}]
[null,"Eutrophication terrestrial","mol N eq",3.7961002729545454E-3,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C30/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":6.287229329545455E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D30/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E30/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.7260245337272725E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F30/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.9483231363636363E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G30/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H30/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C30,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D30,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E30,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F30,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G30)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C30,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D30,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E30,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F30,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G30)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C30,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D30,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E30,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F30,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G30))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C30,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D30,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E30,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F30,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G30)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C30,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D30,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E30,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F30,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G30)","v":1.2465204926363637E-3}]
[null,"Ecotoxicity freshwater","CTUe",0.74783841662727268,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C31/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.4646344431818179E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D31/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E31/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.17609167727272726},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F31/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.31518812727272727},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G31/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H31/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C31,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D31,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E31,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F31,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G31)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C31,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D31,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E31,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F31,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G31)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C31,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D31,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E31,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F31,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G31))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C31,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D31,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E31,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F31,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G31)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C31,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D31,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E31,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F31,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G31)","v":0.23191226765}]
[null,"Land use","Pt",321.92717612504543,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C32/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":281.34819999999996},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D32/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E32/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":38.638470908181823},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F32/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.12654020863636364},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G32/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H32/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C32,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D32,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E32,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F32,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G32)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C32,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D32,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E32,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F32,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G32)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C32,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D32,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E32,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F32,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G32))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C32,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D32,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E32,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F32,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G32)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C32,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D32,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E32,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F32,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G32)","v":1.8139650082272727}]
[null,"Water scarcity","m3 depriv.",7.1614332011136372E-2,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C33/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.8548052727272728E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D33/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E33/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":5.9267534672727273E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F33/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":6.112726636363636E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G33/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H33/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C33,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D33,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E33,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F33,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G33)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C33,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D33,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E33,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F33,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G33)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C33,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D33,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E33,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F33,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G33))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C33,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D33,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E33,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F33,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G33)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C33,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D33,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E33,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F33,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G33)","v":3.3792654293181815E-3}]
[null,"Resource use, energy carriers","MJ",4.3894781880454552,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C34/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.31789092159090909},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D34/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E34/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.8404022053636364},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F34/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.20750428636363638},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G34/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H34/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C34,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D34,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E34,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F34,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G34)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C34,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D34,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E34,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F34,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G34)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C34,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D34,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E34,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F34,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G34))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C34,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D34,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E34,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F34,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G34)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C34,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D34,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E34,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F34,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G34)","v":1.0236807747272727}]
[null,"Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",1.4612974637409091E-6,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C35/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":5.7319176250000003E-8},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D35/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E35/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.0837300745454544E-6},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F35/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.6617267272727272E-7},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G35/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H35/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C35,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D35,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E35,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F35,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G35)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C35,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D35,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E35,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F35,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G35)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C35,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D35,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E35,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F35,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G35))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C35,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D35,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E35,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F35,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G35)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C35,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D35,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E35,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F35,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G35)","v":1.5407554021818183E-7}]
[null,"Climate change - fossil","kg CO2 eq",0.22829836818227273,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C36/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.3107221363636365E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D36/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E36/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.12188393992727273},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F36/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.8142193181818183E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G36/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H36/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C36,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D36,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E36,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F36,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G36)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C36,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D36,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E36,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F36,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G36)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C36,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D36,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E36,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F36,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G36))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C36,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D36,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E36,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F36,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G36)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C36,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D36,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E36,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F36,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G36)","v":6.5165013709545458E-2}]
[null,"Climate change - biogenic","kg CO2 eq",1.3873650401413635E-3,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C37/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":9.0567762045454546E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D37/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E37/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.2387907550909091E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F37/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":3.5681869090909088E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G37/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H37/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C37,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D37,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E37,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F37,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G37)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C37,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D37,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E37,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F37,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G37)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C37,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D37,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E37,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F37,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G37))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C37,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D37,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E37,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F37,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G37)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C37,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D37,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E37,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F37,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G37)","v":2.2324653914090911E-5}]
[null,"Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",9.5056751270500002E-4,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Materie prime'!C38/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":5.8214216590909095E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Materie prime'!D38/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Materie prime'!E38/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":3.3351175485454545E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$27*'Materie prime'!F38/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.6587404999999997E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$28*'Materie prime'!G38/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Materie prime'!H38/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$C$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!C38,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!D38,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!E38,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!F38,'Foglio Input_Pallet'!$E$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$21*'Foglio Input_Pallet'!$C$22*'Mezzi di trasporto'!G38)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!C38,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!D38,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!E38,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!F38,'Foglio Input_Pallet'!$E$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$23*'Foglio Input_Pallet'!$C$24*'Mezzi di trasporto'!G38)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!C38,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!D38,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!E38,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!F38,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$25*'Foglio Input_Pallet'!$C$26*'Mezzi di trasporto'!G38))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!C38,'Foglio Input_Pallet'!$E$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!D38,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!E38,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!F38,'Foglio Input_Pallet'!$E$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$C$27+'Foglio Input_Pallet'!$C$28)*'Foglio Input_Pallet'!$C$29*'Mezzi di trasporto'!G38)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!C38,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!D38,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!E38,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!F38,'Foglio Input_Pallet'!$E$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$30*'Foglio Input_Pallet'!$C$31*'Mezzi di trasporto'!G38)","v":1.8326186941363635E-5}]
[]
[null,"Produzione Pallet"]
[null,"Categoria di impatto","Unità di misura","Totale Produzione","Energia elettrica","Energia termica","Acqua","Altri combustibili","Emissioni","Rifiuti"]
[null,"Climate change","kg CO2 eq",{"$f":"SUM(E30:J30)","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C22:F22)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C22:F22)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C21:E21)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E55/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C23:E23)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B48:J48)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Ozone depletion","kg CFC11 eq",{"$f":"SUM(E31:J31)","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C23:F23)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C23:F23)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C22:E22)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E56/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C24:E24)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B49:J49)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",{"$f":"SUM(E32:J32)","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C24:F24)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C24:F24)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C23:E23)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E57/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C25:E25)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B50:J50)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",2.8705249999999998E-5,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C25:F25)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C25:F25)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C24:E24)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E58/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C26:E26)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.8705249999999998E-5},{"$f":"SUM(Rifiuti!B51:J51)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Respiratory inorganics","disease inc.",4.3007098181818173E-10,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C26:F26)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C26:F26)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C25:E25)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E59/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C27:E27)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":4.3007098181818173E-10},{"$f":"SUM(Rifiuti!B52:J52)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Non-cancer human health effects","CTUh",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C27:F27)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C27:F27)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C26:E26)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E60/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C28:E28)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B53:J53)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Cancer human health effects","CTUh",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C28:F28)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C28:F28)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C27:E27)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E61/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C29:E29)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B54:J54)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",2.7207727272727273E-5,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C29:F29)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C29:F29)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C28:E28)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E62/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C30:E30)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.7207727272727273E-5},{"$f":"SUM(Rifiuti!B55:J55)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Eutrophication freshwater","kg P eq",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C30:F30)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C30:F30)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C29:E29)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E63/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C31:E31)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B56:J56)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Eutrophication marine","kg N eq",1.1015772727272726E-5,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C31:F31)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C31:F31)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C30:E30)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E64/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C32:E32)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.1015772727272726E-5},{"$f":"SUM(Rifiuti!B57:J57)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Eutrophication terrestrial","mol N eq",1.2063545454545454E-4,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C32:F32)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C32:F32)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C31:E31)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E65/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C33:E33)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.2063545454545454E-4},{"$f":"SUM(Rifiuti!B58:J58)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Ecotoxicity freshwater","CTUe",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C33:F33)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C33:F33)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C32:E32)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E66/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C34:E34)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B59:J59)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Land use","Pt",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C34:F34)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C34:F34)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C33:E33)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E67/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C35:E35)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B60:J60)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Water scarcity","m3 depriv.",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C35:F35)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C35:F35)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C34:E34)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E68/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C36:E36)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B61:J61)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Resource use, energy carriers","MJ",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C36:F36)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C36:F36)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C35:E35)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E69/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C37:E37)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B62:J62)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C37:F37)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C37:F37)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C36:E36)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E70/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C38:E38)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B63:J63)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Climate change - fossil","kg CO2 eq",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C38:F38)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C38:F38)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C37:E37)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E71/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C39:E39)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B64:J64)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Climate change - biogenic","kg CO2 eq",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C39:F39)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C39:F39)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C38:E38)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E72/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C40:E40)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B65:J65)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[null,"Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$40/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C40:F40)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$48/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C40:F40)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$D$56/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C39:E39)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$C$63/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Acqua e altri combustibili'!E73/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C41:E41)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!B66:J66)/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0}]
[]
[null,"Distribuzione"]
[null,"Categoria di impatto","Unità di misura","Totale Distribuzione"]
[null,"Climate change","kg CO2 eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C20,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D20,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E20,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F20,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G20,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E20*'Altri valori_default'!$B$5)","v":0.34133960940000002}]
[null,"Ozone depletion","kg CFC11 eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C21,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D21,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E21,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F21,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G21,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E21*'Altri valori_default'!$B$5)","v":8.0746405200000004E-8}]
[null,"Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C22,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D22,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E22,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F22,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G22,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E22*'Altri valori_default'!$B$5)","v":2.7493055860000001E-2}]
[null,"Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C23,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D23,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E23,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F23,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G23,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E23*'Altri valori_default'!$B$5)","v":1.9464453860000002E-3}]
[null,"Respiratory inorganics","disease inc.",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C24,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D24,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E24,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F24,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G24,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E24*'Altri valori_default'!$B$5)","v":3.1638163499999999E-8}]
[null,"Non-cancer human health effects","CTUh",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C25,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D25,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E25,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F25,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G25,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E25*'Altri valori_default'!$B$5)","v":6.1401034599999996E-8}]
[null,"Cancer human health effects","CTUh",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C26,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D26,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E26,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F26,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G26,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E26*'Altri valori_default'!$B$5)","v":6.1255304599999996E-9}]
[null,"Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C27,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D27,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E27,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F27,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G27,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E27*'Altri valori_default'!$B$5)","v":1.723779522E-3}]
[null,"Eutrophication freshwater","kg P eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C28,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D28,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E28,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F28,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G28,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E28*'Altri valori_default'!$B$5)","v":2.2387012579999997E-5}]
[null,"Eutrophication marine","kg N eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C29,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D29,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E29,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F29,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G29,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E29*'Altri valori_default'!$B$5)","v":5.9708894599999997E-4}]
[null,"Eutrophication terrestrial","mol N eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C30,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D30,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E30,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F30,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G30,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E30*'Altri valori_default'!$B$5)","v":6.5253045200000005E-3}]
[null,"Ecotoxicity freshwater","CTUe",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C31,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D31,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E31,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F31,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G31,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E31*'Altri valori_default'!$B$5)","v":1.214017882}]
[null,"Land use","Pt",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C32,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D32,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E32,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F32,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G32,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E32*'Altri valori_default'!$B$5)","v":9.4957717400000003}]
[null,"Water scarcity","m3 depriv.",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C33,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D33,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E33,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F33,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G33,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E33*'Altri valori_default'!$B$5)","v":1.7689830299999997E-2}]
[null,"Resource use, energy carriers","MJ",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C34,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D34,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E34,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F34,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G34,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E34*'Altri valori_default'!$B$5)","v":5.35877976}]
[null,"Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C35,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D35,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E35,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F35,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G35,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E35*'Altri valori_default'!$B$5)","v":8.0655699199999998E-7}]
[null,"Climate change - fossil","kg CO2 eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C36,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D36,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E36,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F36,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G36,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E36*'Altri valori_default'!$B$5)","v":0.34112680940000001}]
[null,"Climate change - biogenic","kg CO2 eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C37,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D37,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E37,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F37,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G37,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E37*'Altri valori_default'!$B$5)","v":1.1686543940000001E-4}]
[null,"Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!C38,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!D38,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E38,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!F38,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$C$97*'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!G38,'Foglio Input_Pallet'!$E$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$C$10*'Mezzi di trasporto'!E38*'Altri valori_default'!$B$5)","v":9.5934203400000002E-5}]
[]
[null,"Fase d'uso (manutenzione)"]
[null,"Categoria di impatto","Unità di misura","Totale Fase d'uso","Trasporto a riparazione","Materie prime riparazione","Rifiuti riparazione","Fitotrattamento"]
[null,"Climate change","kg CO2 eq",{"$f":"SUM(E74:H74)/22","v":1.0000264986363637E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H20*'Altri valori_default'!$B$8)","v":1.6607418999999998E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C21+Riparazione_default!D21+Riparazione_default!E21+Riparazione_default!F21))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":6.9560739172727273E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D21+Riparazione_default!E21+Riparazione_default!F21+Riparazione_default!G21))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":8.9337678263636366E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E21+Riparazione_default!F21+Riparazione_default!G21+Riparazione_default!H21))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":4.4499993263636357E-2}]
[null,"Ozone depletion","kg CFC11 eq",{"$f":"SUM(E75:H75)","v":2.3844679248636364E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H21*'Altri valori_default'!$B$8)","v":3.7686715E-9},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C22+Riparazione_default!D22+Riparazione_default!E22+Riparazione_default!F22))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":5.7835027950000003E-9},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D22+Riparazione_default!E22+Riparazione_default!F22+Riparazione_default!G22))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":8.285938022272727E-9},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E22+Riparazione_default!F22+Riparazione_default!G22+Riparazione_default!H22))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":6.0065669313636362E-9}]
[null,"Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",2.7045287666818185E-2,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H22*'Altri valori_default'!$B$8)","v":1.3106348E-3},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C23+Riparazione_default!D23+Riparazione_default!E23+Riparazione_default!F23))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":9.4192600313636379E-3},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D23+Riparazione_default!E23+Riparazione_default!F23+Riparazione_default!G23))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.2057716531363637E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E23+Riparazione_default!F23+Riparazione_default!G23+Riparazione_default!H23))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":4.2576763040909089E-3}]
[null,"Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",1.0825721504999998E-3,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H23*'Altri valori_default'!$B$8)","v":6.7849705999999992E-5},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C24+Riparazione_default!D24+Riparazione_default!E24+Riparazione_default!F24))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":4.229932451363635E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D24+Riparazione_default!E24+Riparazione_default!F24+Riparazione_default!G24))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":4.2250544513636358E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E24+Riparazione_default!F24+Riparazione_default!G24+Riparazione_default!H24))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.6922375422727271E-4}]
[null,"Respiratory inorganics","disease inc.",2.6572842567272727E-8,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H24*'Altri valori_default'!$B$8)","v":1.1491460000000001E-9},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C25+Riparazione_default!D25+Riparazione_default!E25+Riparazione_default!F25))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.2204379643636363E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D25+Riparazione_default!E25+Riparazione_default!F25+Riparazione_default!G25))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.1152042143636364E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E25+Riparazione_default!F25+Riparazione_default!G25+Riparazione_default!H25))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.0672747799999998E-9}]
[null,"Non-cancer human health effects","CTUh",3.7316938209090913E-8,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H25*'Altri valori_default'!$B$8)","v":2.4034286999999998E-9},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C26+Riparazione_default!D26+Riparazione_default!E26+Riparazione_default!F26))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.5662100063636365E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D26+Riparazione_default!E26+Riparazione_default!F26+Riparazione_default!G26))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.5492531836363639E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E26+Riparazione_default!F26+Riparazione_default!G26+Riparazione_default!H26))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":3.7588776090909091E-9}]
[null,"Cancer human health effects","CTUh",3.2517337616363632E-8,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H26*'Altri valori_default'!$B$8)","v":3.2664593000000002E-10},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C27+Riparazione_default!D27+Riparazione_default!E27+Riparazione_default!F27))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.1297404572727271E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D27+Riparazione_default!E27+Riparazione_default!F27+Riparazione_default!G27))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.1193506404545456E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E27+Riparazione_default!F27+Riparazione_default!G27+Riparazione_default!H27))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":9.6997807090909089E-9}]
[null,"Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",1.0968435684090908E-3,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H27*'Altri valori_default'!$B$8)","v":6.6451456999999995E-5},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C28+Riparazione_default!D28+Riparazione_default!E28+Riparazione_default!F28))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":3.7978878713636367E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D28+Riparazione_default!E28+Riparazione_default!F28+Riparazione_default!G28))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":4.4619421895454543E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E28+Riparazione_default!F28+Riparazione_default!G28+Riparazione_default!H28))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.0440910531818182E-4}]
[null,"Eutrophication freshwater","kg P eq",6.9404625131818179E-5,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H28*'Altri valori_default'!$B$8)","v":1.1146833000000001E-6},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C29+Riparazione_default!D29+Riparazione_default!E29+Riparazione_default!F29))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.7258252059090911E-5},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D29+Riparazione_default!E29+Riparazione_default!F29+Riparazione_default!G29))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":3.1691672195454543E-5},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E29+Riparazione_default!F29+Riparazione_default!G29+Riparazione_default!H29))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":9.3400175772727269E-6}]
[null,"Eutrophication marine","kg N eq",2.7594198424090908E-4,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H29*'Altri valori_default'!$B$8)","v":2.0347118E-5},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C30+Riparazione_default!D30+Riparazione_default!E30+Riparazione_default!F30))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.0030684905000001E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D30+Riparazione_default!E30+Riparazione_default!F30+Riparazione_default!G30))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.0026579359545453E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E30+Riparazione_default!F30+Riparazione_default!G30+Riparazione_default!H30))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":5.5022223595454539E-5}]
[null,"Eutrophication terrestrial","mol N eq",2.8719422941363634E-3,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H30*'Altri valori_default'!$B$8)","v":2.2200956999999998E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C31+Riparazione_default!D31+Riparazione_default!E31+Riparazione_default!F31))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.0636411262272727E-3},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D31+Riparazione_default!E31+Riparazione_default!F31+Riparazione_default!G31))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.0643662716818183E-3},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E31+Riparazione_default!F31+Riparazione_default!G31+Riparazione_default!H31))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":5.2192532622727275E-4}]
[null,"Ecotoxicity freshwater","CTUe",0.53604099672727268,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H31*'Altri valori_default'!$B$8)","v":4.4051207000000002E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C32+Riparazione_default!D32+Riparazione_default!E32+Riparazione_default!F32))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.19603758413636363},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D32+Riparazione_default!E32+Riparazione_default!F32+Riparazione_default!G32))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.18716363277272727},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E32+Riparazione_default!F32+Riparazione_default!G32+Riparazione_default!H32))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.1087885728181818}]
[null,"Land use","Pt",47.703497458909091,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H32*'Altri valori_default'!$B$8)","v":0.25269622999999997},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C33+Riparazione_default!D33+Riparazione_default!E33+Riparazione_default!F33))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":30.248738040545447},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D33+Riparazione_default!E33+Riparazione_default!F33+Riparazione_default!G33))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":16.995381199636366},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E33+Riparazione_default!F33+Riparazione_default!G33+Riparazione_default!H33))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.20668198872727273}]
[null,"Water scarcity","m3 depriv.",8.6982188392727269E-2,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H33*'Altri valori_default'!$B$8)","v":7.1368631999999997E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C34+Riparazione_default!D34+Riparazione_default!E34+Riparazione_default!F34))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.8498453595454543E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D34+Riparazione_default!E34+Riparazione_default!F34+Riparazione_default!G34))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":4.1732372731818179E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E34+Riparazione_default!F34+Riparazione_default!G34+Riparazione_default!H34))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.6037675745454547E-2}]
[null,"Resource use, energy carriers","MJ",4.0341374095454547,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H34*'Altri valori_default'!$B$8)","v":0.25102711},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C35+Riparazione_default!D35+Riparazione_default!E35+Riparazione_default!F35))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.4432421559090911},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D35+Riparazione_default!E35+Riparazione_default!F35+Riparazione_default!G35))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.7447329922727273},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E35+Riparazione_default!F35+Riparazione_default!G35+Riparazione_default!H35))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.59513515136363637}]
[null,"Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",1.3223620388181819E-6,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H35*'Altri valori_default'!$B$8)","v":5.977504900000001E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C36+Riparazione_default!D36+Riparazione_default!E36+Riparazione_default!F36))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":5.5688489236363638E-7},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D36+Riparazione_default!E36+Riparazione_default!F36+Riparazione_default!G36))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":5.8748280145454547E-7},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E36+Riparazione_default!F36+Riparazione_default!G36+Riparazione_default!H36))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.1821929600000001E-7}]
[null,"Climate change - fossil","kg CO2 eq",0.21553441548636368,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H36*'Altri valori_default'!$B$8)","v":1.6596283999999999E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C37+Riparazione_default!D37+Riparazione_default!E37+Riparazione_default!F37))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":6.8812413677272741E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D37+Riparazione_default!E37+Riparazione_default!F37+Riparazione_default!G37))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":8.8288121859090921E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E37+Riparazione_default!F37+Riparazione_default!G37+Riparazione_default!H37))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":4.1837595950000001E-2}]
[null,"Climate change - biogenic","kg CO2 eq",4.1178979751909095E-3,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H37*'Altri valori_default'!$B$8)","v":5.5502553000000001E-6},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C38+Riparazione_default!D38+Riparazione_default!E38+Riparazione_default!F38))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":5.6488069178181816E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D38+Riparazione_default!E38+Riparazione_default!F38+Riparazione_default!G38))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":8.9498774132727276E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E38+Riparazione_default!F38+Riparazione_default!G38+Riparazione_default!H38))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.652479286781818E-3}]
[null,"Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",3.5350834605000006E-4,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H38*'Altri valori_default'!$B$8)","v":5.5846328000000003E-6},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C39+Riparazione_default!D39+Riparazione_default!E39+Riparazione_default!F39))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.834408214318182E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D39+Riparazione_default!E39+Riparazione_default!F39+Riparazione_default!G39))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.5456464256818184E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$C$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E39+Riparazione_default!F39+Riparazione_default!G39+Riparazione_default!H39))/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":9.9182492500000007E-6}]
[]
[null,"Fine vita"]
[null,"Categoria di impatto","Unità di misura","Totale fine vita","Fine vita legno","Fine vita metallo"]
[null,"Climate change","kg CO2 eq",{"$f":"SUM(E96:F96)","v":-0.24053325414999999},{"$f":"'Fine vita_default'!C16*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-0.18614561399999999},{"$f":"'Fine vita_default'!D16*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-5.4387640149999993E-2}]
[null,"Ozone depletion","kg CFC11 eq",{"$f":"SUM(E97:F97)","v":-3.2057723649999997E-8},{"$f":"'Fine vita_default'!C17*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-2.8416905049999999E-8},{"$f":"'Fine vita_default'!D17*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-3.6408186000000002E-9}]
[null,"Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",-9.8792995050000013E-3,{"$f":"'Fine vita_default'!C18*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-8.0124006450000007E-3},{"$f":"'Fine vita_default'!D18*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-1.8668988599999999E-3}]
[null,"Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",-8.3781076199999991E-4,{"$f":"'Fine vita_default'!C19*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-3.6689059999999997E-4},{"$f":"'Fine vita_default'!D19*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-4.7092016199999995E-4}]
[null,"Respiratory inorganics","disease inc.",-1.7215760005000002E-8,{"$f":"'Fine vita_default'!C20*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-2.593406355E-9},{"$f":"'Fine vita_default'!D20*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-1.4622353650000001E-8}]
[null,"Non-cancer human health effects","CTUh",-3.0464338300000001E-8,{"$f":"'Fine vita_default'!C21*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-1.4219586250000001E-8},{"$f":"'Fine vita_default'!D21*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-1.6244752049999999E-8}]
[null,"Cancer human health effects","CTUh",-4.2490733299999994E-9,{"$f":"'Fine vita_default'!C22*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-3.0838308549999995E-9},{"$f":"'Fine vita_default'!D22*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-1.1652424749999998E-9}]
[null,"Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",-1.5186545485000001E-3,{"$f":"'Fine vita_default'!C23*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-8.6223438999999999E-4},{"$f":"'Fine vita_default'!D23*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-6.5642015850000002E-4}]
[null,"Eutrophication freshwater","kg P eq",-1.4429843185000001E-5,{"$f":"'Fine vita_default'!C24*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-6.1766026900000005E-6},{"$f":"'Fine vita_default'!D24*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-8.2532404950000001E-6}]
[null,"Eutrophication marine","kg N eq",-3.4414766849999998E-4,{"$f":"'Fine vita_default'!C25*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-9.2286285000000003E-5},{"$f":"'Fine vita_default'!D25*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-2.5186138349999996E-4}]
[null,"Eutrophication terrestrial","mol N eq",-3.21537813E-3,{"$f":"'Fine vita_default'!C26*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-1.2510111299999999E-3},{"$f":"'Fine vita_default'!D26*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-1.9643669999999998E-3}]
[null,"Ecotoxicity freshwater","CTUe",-0.14898322469999997,{"$f":"'Fine vita_default'!C27*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-7.4144921999999988E-2},{"$f":"'Fine vita_default'!D27*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-7.4838302699999998E-2}]
[null,"Land use","Pt",-11.227797509,{"$f":"'Fine vita_default'!C28*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-11.416468999999999},{"$f":"'Fine vita_default'!D28*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.188671491}]
[null,"Water scarcity","m3 depriv.",1.7760095500000003E-2,{"$f":"'Fine vita_default'!C29*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-0.1045683345},{"$f":"'Fine vita_default'!D29*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":0.12232843}]
[null,"Resource use, energy carriers","MJ",-3.8665517060000001,{"$f":"'Fine vita_default'!C30*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-3.1621544450000001},{"$f":"'Fine vita_default'!D30*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-0.704397261}]
[null,"Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",-5.9467368499999973E-7,{"$f":"'Fine vita_default'!C31*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-1.9570575099999997E-6},{"$f":"'Fine vita_default'!D31*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":1.362383825E-6}]
[null,"Climate change - fossil","kg CO2 eq",-0.26798825329999998,{"$f":"'Fine vita_default'!C32*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-0.21389308199999998},{"$f":"'Fine vita_default'!D32*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-5.4095171299999995E-2}]
[null,"Climate change - biogenic","kg CO2 eq",2.7662413429999998E-2,{"$f":"'Fine vita_default'!C33*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":2.7855006599999999E-2},{"$f":"'Fine vita_default'!D33*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-1.9259317000000002E-4}]
[null,"Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",-2.0741014049999998E-4,{"$f":"'Fine vita_default'!C34*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-1.075342225E-4},{"$f":"'Fine vita_default'!D34*'Foglio Input_Pallet'!$C$11/'Foglio Input_Pallet'!$C$15","v":-9.9875917999999993E-5}]
[]
[]
[null,"Risultati di potenziale impatto ambientale per fase del ciclo di vita per le categorie rilevanti"]
[null,"Categoria di impatto","Unità di misura","Totale impatto del ciclo di vita","Materie prime","Produzione","Distribuzione","Manutenzione","Fine vita"]
[null,"Climate change","kg CO2 eq",{"$f":"SUM(E119:I119)","v":0.34144291902318186},{"$f":"(D8)","v":0.23063629878681818},{"$f":"(D30)","v":0},{"$f":"(D52)","v":0.34133960940000002},{"$f":"(D74)","v":1.0000264986363637E-2},{"$f":"(D96)","v":-0.24053325414999999}]
[null,null,"%",{"$f":"D119/$D$119","v":1},{"$f":"(E119/(ABS($D$119)))","v":0.67547541898550667},{"$f":"(F119/(ABS($D$119)))","v":0},0.99969743222827001,2.9288248281654015E-2,-0.70446109949543068]
[null,"Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",{"$f":"SUM(E121:I121)","v":3.6714131397227274E-3},{"$f":"D11","v":1.4515011152227272E-3},{"$f":"D33","v":2.8705249999999998E-5},{"$f":"D55","v":1.9464453860000002E-3},{"$f":"D77","v":1.0825721504999998E-3},{"$f":"(D99)","v":-8.3781076199999991E-4}]
[null,null,"%",{"$f":"D121/$D$121","v":1},{"$f":"E121/(ABS($D$121))","v":0.3953521600492903},{"$f":"F121/(ABS($D$121))","v":7.818583446636539E-3},0.53016245024034525,0.29486524923799717,-0.22819844297426933]
[null,"Respiratory inorganics","disease inc.",{"$f":"SUM(E123:I123)","v":7.3536451610681823E-8},{"$f":"D12","v":3.2111134566590905E-8},{"$f":"D34","v":4.3007098181818173E-10},{"$f":"D56","v":3.1638163499999999E-8},{"$f":"D78","v":2.6572842567272727E-8},{"$f":"(D100)","v":-1.7215760005000002E-8}]
[null,null,"%",{"$f":"D123/$D$123","v":1},{"$f":"E123/(ABS($D$123))","v":0.4366696225240011},{"$f":"F123/(ABS($D$123))","v":5.8484054152500081E-3},0.43023783181026204,0.36135606199705161,-0.23411192174656495]
[null,"Land use","Pt",{"$f":"SUM(E125:I125)","v":367.89864781495453},{"$f":"D20","v":321.92717612504543},{"$f":"D42","v":0},{"$f":"D64","v":9.4957717400000003},{"$f":"D86","v":47.703497458909091},{"$f":"(D108)","v":-11.227797509}]
[null,null,"%",{"$f":"D125/$D$125","v":1},{"$f":"E125/(ABS($D$125))","v":0.87504310776094019},{"$f":"F125/(ABS($D$125))","v":0},{"$f":"G125/(ABS($D$125))","v":2.5810836208281413E-2},0.12966478061888112,-3.051872458810273E-2]
[null,"Resource use, energy carriers","MJ",{"$f":"SUM(E127:I127)","v":9.9158436515909116},{"$f":"D22","v":4.3894781880454552},{"$f":"D44","v":0},{"$f":"D66","v":5.35877976},{"$f":"D88","v":4.0341374095454547},{"$f":"(D110)","v":-3.8665517060000001}]
[null,null,"%",{"$f":"D127/$D$127","v":1},{"$f":"E127/(ABS($D$127))","v":0.44267319476555089},{"$f":"F127/(ABS($D$127))","v":0},0.54042600390741635,0.40683753710640769,-0.38993673577937515]
[null,"Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",{"$f":"SUM(E129:I129)","v":2.995542809559091E-6},{"$f":"D23","v":1.4612974637409091E-6},{"$f":"D45","v":0},{"$f":"D67","v":8.0655699199999998E-7},{"$f":"D89","v":1.3223620388181819E-6},{"$f":"(D111)","v":-5.9467368499999973E-7}]
[null,null,"%",{"$f":"D129/$D$129","v":1},{"$f":"E129/(ABS($D$129))","v":0.48782392929847501},{"$f":"F129/(ABS($D$129))","v":0},0.26925236702549937,0.44144321176061518,{"$f":"I129/(ABS($D$129))","v":-0.19851950808458943}]

{"sheet":"Risultati_P2","index":4,"n_rows":130,"n_cols":11,"rows_kept":130,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[116,1,116,8],[1,1,1,10],[5,1,5,10],[27,1,27,9],[49,1,49,3],[71,1,71,7],[93,1,93,5]]}
[]
[null,"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""]
[]
[null,"NOTA: PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI LEGNOSI SI E' CONSIDERATO UN PESO SPECIFICO MEDIO DI 1.000 kg/mc"]
[]
[null,"Materie prime"]
[null,"Categoria di impatto","Unità di misura","Totale Materie Prime","Tronchi decortecciati softwood","Semilavorato legno (da terzi)","Blocchetti (da terzi)","Chiodi metallo","Graffa metallo","Vernice","Trasporto materie prime"]
[null,"Climate change","kg CO2 eq",{"$f":"SUM(E8:K8)","v":0.40350961004818181},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C20/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D20/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.13847035477272729},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E20/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.12345623996363636},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F20/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.8194462727272726E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G20/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H20/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C20,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D20,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E20,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F20,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G20)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C20,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D20,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E20,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F20,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G20)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C20,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D20,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E20,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F20,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G20))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C20,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D20,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E20,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F20,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G20)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C20,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D20,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E20,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F20,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G20)","v":0.12338855258454545}]
[null,"Ozone depletion","kg CFC11 eq",{"$f":"SUM(E9:K9)","v":5.1281389112272724E-8},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C21/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D21/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.264565921590909E-8},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E21/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":8.3873497972727275E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F21/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.0599068318181817E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G21/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H21/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C21,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D21,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E21,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F21,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G21)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C21,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D21,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E21,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F21,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G21)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C21,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D21,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E21,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F21,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G21))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C21,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D21,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E21,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F21,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G21)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C21,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D21,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E21,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F21,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G21)","v":2.9188473267272728E-8}]
[null,"Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",4.1276159389727271E-2,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C22/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D22/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.114876775E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E22/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.8805184538181818E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F22/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.3839278181818182E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G22/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H22/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C22,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D22,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E22,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F22,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G22)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C22,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D22,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E22,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F22,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G22)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C22,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D22,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E22,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F22,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G22))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C22,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D22,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E22,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F22,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G22)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C22,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D22,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E22,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F22,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G22)","v":9.9382792833636359E-3}]
[null,"Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",2.5991364617E-3,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C23/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D23/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.0656481636363636E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E23/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":7.5377193427272719E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F23/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":7.6108952727272722E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G23/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H23/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C23,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D23,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E23,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F23,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G23)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C23,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D23,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E23,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F23,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G23)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C23,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D23,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E23,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F23,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G23))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C23,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D23,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E23,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F23,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G23)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C23,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D23,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E23,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F23,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G23)","v":7.0360741106363645E-4}]
[null,"Respiratory inorganics","disease inc.",7.4890441958636357E-8,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C24/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D24/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":3.8708263863636361E-8},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E24/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.3171789133636361E-8},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F24/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.5737226818181818E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G24/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H24/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C24,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D24,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E24,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F24,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G24)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C24,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D24,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E24,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F24,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G24)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C24,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D24,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E24,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F24,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G24))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C24,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D24,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E24,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F24,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G24)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C24,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D24,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E24,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F24,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G24)","v":1.1436666279545454E-8}]
[null,"Non-cancer human health effects","CTUh",9.3044106583636363E-8,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C25/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D25/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":3.7889592727272725E-8},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E25/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.7591721459090911E-8},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F25/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":5.3673466363636363E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G25/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H25/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C25,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D25,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E25,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F25,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G25)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C25,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D25,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E25,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F25,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G25)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C25,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D25,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E25,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F25,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G25))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C25,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D25,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E25,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F25,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G25)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C25,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D25,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E25,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F25,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G25)","v":2.2195445760909093E-8}]
[null,"Cancer human health effects","CTUh",4.5765440570181811E-8,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C26/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D26/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":9.835570011363635E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E26/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":3.5232352418181821E-9},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F26/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":3.0192358636363636E-8},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G26/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H26/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C26,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D26,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E26,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F26,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G26)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C26,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D26,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E26,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F26,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G26)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C26,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D26,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E26,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F26,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G26))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C26,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D26,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E26,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F26,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G26)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C26,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D26,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E26,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F26,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G26)","v":2.2142766806363633E-9}]
[null,"Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",2.3935217833545453E-3,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C27/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D27/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.0223964340909091E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E27/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":6.607189700909091E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F27/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":8.728894909090909E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G27/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H27/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C27,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D27,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E27,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F27,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G27)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C27,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D27,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E27,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F27,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G27)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C27,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D27,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E27,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F27,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G27))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C27,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D27,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E27,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F27,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G27)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C27,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D27,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E27,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F27,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G27)","v":6.231174300818181E-4}]
[null,"Eutrophication freshwater","kg P eq",1.1669864760918182E-4,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C28/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D28/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":4.7162642045454542E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E28/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":5.1753552327272735E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F28/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":9.6899230909090915E-6},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G28/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H28/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C28,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D28,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E28,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F28,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G28)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C28,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D28,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E28,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F28,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G28)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C28,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D28,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E28,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F28,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G28))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C28,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D28,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E28,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F28,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G28)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C28,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D28,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E28,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F28,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G28)","v":8.0925301455454541E-6}]
[null,"Eutrophication marine","kg N eq",7.3075799770909097E-4,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C29/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D29/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":3.3012156704545454E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E29/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.6077899760000002E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F29/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.4019778181818183E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G29/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H29/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C29,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D29,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E29,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F29,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G29)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C29,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D29,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E29,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F29,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G29)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C29,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D29,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E29,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F29,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G29))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C29,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D29,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E29,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F29,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G29)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C29,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D29,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E29,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F29,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G29)","v":2.1583765488181818E-4}]
[null,"Eutrophication terrestrial","mol N eq",7.9538733604545449E-3,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C30/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D30/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":3.6742282045454542E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E30/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.7260245337272725E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F30/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.9483231363636363E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G30/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H30/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C30,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D30,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E30,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F30,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G30)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C30,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D30,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E30,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F30,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G30)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C30,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D30,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E30,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F30,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G30))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C30,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D30,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E30,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F30,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G30)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C30,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D30,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E30,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F30,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G30)","v":2.3587883085454549E-3}]
[null,"Ecotoxicity freshwater","CTUe",1.1033581127636363,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C31/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D31/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.1732311743181818},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E31/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.17609167727272726},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F31/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.31518812727272727},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G31/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H31/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C31,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D31,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E31,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F31,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G31)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C31,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D31,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E31,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F31,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G31)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C31,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D31,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E31,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F31,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G31))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C31,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D31,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E31,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F31,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G31)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C31,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D31,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E31,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F31,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G31)","v":0.43884713390000002}]
[null,"Land use","Pt",507.83746108072734,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C32/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D32/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":465.63988750000004},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E32/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":38.638470908181823},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F32/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.12654020863636364},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G32/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H32/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C32,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D32,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E32,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F32,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G32)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C32,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D32,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E32,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F32,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G32)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C32,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D32,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E32,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F32,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G32))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C32,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D32,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E32,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F32,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G32)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C32,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D32,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E32,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F32,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G32)","v":3.432562463909091}]
[null,"Water scarcity","m3 depriv.",9.2384495403181832E-2,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C33/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D33/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.0609656681818182E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E33/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":5.9267534672727273E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F33/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":6.112726636363636E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G33/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H33/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C33,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D33,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E33,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F33,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G33)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C33,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D33,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E33,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F33,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G33)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C33,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D33,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E33,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F33,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G33))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C33,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D33,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E33,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F33,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G33)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C33,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D33,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E33,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F33,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G33)","v":6.3945774122727275E-3}]
[null,"Resource use, energy carriers","MJ",6.6880883210000004,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C34/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D34/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.7030726863636365},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E34/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.8404022053636364},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F34/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.20750428636363638},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G34/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H34/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C34,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D34,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E34,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F34,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G34)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C34,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D34,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E34,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F34,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G34)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C34,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D34,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E34,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F34,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G34))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C34,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D34,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E34,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F34,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G34)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C34,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D34,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E34,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F34,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G34)","v":1.9371091429090908}]
[null,"Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",1.9533124452181819E-6,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C35/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D35/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":4.1185285227272724E-7},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E35/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.0837300745454544E-6},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F35/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.6617267272727272E-7},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G35/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H35/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C35,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D35,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E35,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F35,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G35)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C35,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D35,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E35,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F35,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G35)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C35,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D35,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E35,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F35,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G35))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C35,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D35,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E35,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F35,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G35)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C35,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D35,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E35,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F35,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G35)","v":2.9155684567272727E-7}]
[null,"Climate change - fossil","kg CO2 eq",0.40023649512545456,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C36/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D36/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.13689873306818182},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E36/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.12188393992727273},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F36/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.8142193181818183E-2},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G36/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H36/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C36,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D36,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E36,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F36,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G36)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C36,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D36,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E36,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F36,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G36)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C36,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D36,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E36,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F36,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G36))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C36,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D36,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E36,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F36,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G36)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C36,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D36,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E36,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F36,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G36)","v":0.12331162894818183}]
[null,"Climate change - biogenic","kg CO2 eq",1.7946721314027274E-3,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C37/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D37/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":4.7795460795454543E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E37/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.2387907550909091E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F37/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":3.5681869090909088E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G37/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H37/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C37,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D37,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E37,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F37,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G37)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C37,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D37,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E37,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F37,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G37)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C37,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D37,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E37,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F37,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G37))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C37,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D37,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E37,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F37,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G37)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C37,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D37,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E37,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F37,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G37)","v":4.2244899266363635E-5}]
[null,"Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",1.4784439360118185E-3,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Materie prime'!C38/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Materie prime'!D38/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.0936661681818184E-3},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Materie prime'!E38/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":3.3351175485454545E-4},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$27*'Materie prime'!F38/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.6587404999999997E-5},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$28*'Materie prime'!G38/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Materie prime'!H38/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"(1000/'Foglio Input_Pallet'!$G$15)*(_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!C38,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!D38,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!E38,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!F38,'Foglio Input_Pallet'!$I$22='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$21*'Foglio Input_Pallet'!$G$22*'Mezzi di trasporto'!G38)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!C38,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!D38,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!E38,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$G$24*'Mezzi di trasporto'!F38,'Foglio Input_Pallet'!$I$24='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$23*'Foglio Input_Pallet'!$CG$24*'Mezzi di trasporto'!G38)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!C38,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!D38,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!E38,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!F38,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$25*'Foglio Input_Pallet'!$G$26*'Mezzi di trasporto'!G38))+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$6,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!C38,'Foglio Input_Pallet'!$I$29='menu tendina'!$A$7,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!D38,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$8,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!E38,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$9,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!F38,'Foglio Input_Pallet'!$I$26='menu tendina'!$A$10,('Foglio Input_Pallet'!$G$27+'Foglio Input_Pallet'!$G$28)*'Foglio Input_Pallet'!$G$29*'Mezzi di trasporto'!G38)+_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!C38,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!D38,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!E38,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!F38,'Foglio Input_Pallet'!$I$31='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$30*'Foglio Input_Pallet'!$G$31*'Mezzi di trasporto'!G38)","v":3.4678607975454536E-5}]
[]
[null,"Produzione Pallet"]
[null,"Categoria di impatto","Unità di misura","Totale Produzione","Energia elettrica","Energia termica","Acqua","Altri combustibili","Emissioni","Rifiuti"]
[null,"Climate change","kg CO2 eq",{"$f":"SUM(E30:J30)","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C22:F22)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C22:F22)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C21:E21)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E55/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C23:E23)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L48:T48)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Ozone depletion","kg CFC11 eq",{"$f":"SUM(E31:J31)","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C23:F23)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C23:F23)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C22:E22)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E56/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C24:E24)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L49:T49)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",{"$f":"SUM(E32:J32)","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C24:F24)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C24:F24)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C23:E23)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E57/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C25:E25)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L50:T50)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",2.8705249999999998E-5,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C25:F25)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C25:F25)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C24:E24)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E58/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C26:E26)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.8705249999999998E-5},{"$f":"SUM(Rifiuti!L51:T51)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Respiratory inorganics","disease inc.",4.3007098181818173E-10,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C26:F26)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C26:F26)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C25:E25)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E59/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C27:E27)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":4.3007098181818173E-10},{"$f":"SUM(Rifiuti!L52:T52)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Non-cancer human health effects","CTUh",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C27:F27)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C27:F27)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C26:E26)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E60/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C28:E28)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L53:T53)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Cancer human health effects","CTUh",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C28:F28)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C28:F28)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C27:E27)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E61/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C29:E29)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L54:T54)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",2.7207727272727273E-5,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C29:F29)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C29:F29)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C28:E28)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E62/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C30:E30)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.7207727272727273E-5},{"$f":"SUM(Rifiuti!L55:T55)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Eutrophication freshwater","kg P eq",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C30:F30)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C30:F30)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C29:E29)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E63/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C31:E31)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L56:T56)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Eutrophication marine","kg N eq",1.1015772727272726E-5,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C31:F31)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C31:F31)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C30:E30)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E64/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C32:E32)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.1015772727272726E-5},{"$f":"SUM(Rifiuti!L57:T57)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Eutrophication terrestrial","mol N eq",1.2063545454545454E-4,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C32:F32)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C32:F32)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C31:E31)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E65/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C33:E33)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.2063545454545454E-4},{"$f":"SUM(Rifiuti!L58:T58)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Ecotoxicity freshwater","CTUe",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C33:F33)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C33:F33)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C32:E32)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E66/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C34:E34)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L59:T59)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Land use","Pt",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C34:F34)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C34:F34)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C33:E33)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E67/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C35:E35)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L60:T60)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Water scarcity","m3 depriv.",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C35:F35)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C35:F35)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C34:E34)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E68/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C36:E36)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L61:T61)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Resource use, energy carriers","MJ",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C36:F36)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C36:F36)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C35:E35)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E69/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C37:E37)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L62:T62)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C37:F37)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C37:F37)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C36:E36)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E70/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C38:E38)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L63:T63)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Climate change - fossil","kg CO2 eq",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C38:F38)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C38:F38)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C37:E37)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E71/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C39:E39)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L64:T64)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Climate change - biogenic","kg CO2 eq",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C39:F39)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C39:F39)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C38:E38)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E72/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C40:E40)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L65:T65)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[null,"Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",0,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$40/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia elettrica'!$C$18:$F$18,'Energia elettrica'!C40:F40)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$48/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Energia termica'!$C$18:$F$18,'Energia termica'!C40:F40)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$H$56/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*SUMPRODUCT('Acqua e altri combustibili'!$C$17:$E$17,'Acqua e altri combustibili'!C39:E39)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!$G$63/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Acqua e altri combustibili'!E73/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT('Emissioni aria'!$C$18:$E$18,'Emissioni aria'!C41:E41)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0},{"$f":"SUM(Rifiuti!L66:T66)/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0}]
[]
[null,"Distribuzione"]
[null,"Categoria di impatto","Unità di misura","Totale Distribuzione"]
[null,"Climate change","kg CO2 eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C20,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D20,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E20,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F20,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G20,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E20*'Altri valori_default'!$B$5)","v":0.34133960940000002}]
[null,"Ozone depletion","kg CFC11 eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C21,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D21,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E21,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F21,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G21,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E21*'Altri valori_default'!$B$5)","v":8.0746405200000004E-8}]
[null,"Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C22,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D22,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E22,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F22,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G22,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E22*'Altri valori_default'!$B$5)","v":2.7493055860000001E-2}]
[null,"Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C23,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D23,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E23,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F23,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G23,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E23*'Altri valori_default'!$B$5)","v":1.9464453860000002E-3}]
[null,"Respiratory inorganics","disease inc.",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C24,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D24,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E24,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F24,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G24,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E24*'Altri valori_default'!$B$5)","v":3.1638163499999999E-8}]
[null,"Non-cancer human health effects","CTUh",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C25,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D25,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E25,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F25,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G25,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E25*'Altri valori_default'!$B$5)","v":6.1401034599999996E-8}]
[null,"Cancer human health effects","CTUh",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C26,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D26,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E26,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F26,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G26,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E26*'Altri valori_default'!$B$5)","v":6.1255304599999996E-9}]
[null,"Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C27,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D27,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E27,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F27,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G27,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E27*'Altri valori_default'!$B$5)","v":1.723779522E-3}]
[null,"Eutrophication freshwater","kg P eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C28,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D28,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E28,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F28,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G28,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E28*'Altri valori_default'!$B$5)","v":2.2387012579999997E-5}]
[null,"Eutrophication marine","kg N eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C29,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D29,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E29,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F29,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G29,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E29*'Altri valori_default'!$B$5)","v":5.9708894599999997E-4}]
[null,"Eutrophication terrestrial","mol N eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C30,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D30,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E30,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F30,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G30,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E30*'Altri valori_default'!$B$5)","v":6.5253045200000005E-3}]
[null,"Ecotoxicity freshwater","CTUe",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C31,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D31,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E31,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F31,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G31,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E31*'Altri valori_default'!$B$5)","v":1.214017882}]
[null,"Land use","Pt",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C32,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D32,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E32,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F32,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G32,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E32*'Altri valori_default'!$B$5)","v":9.4957717400000003}]
[null,"Water scarcity","m3 depriv.",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C33,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D33,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E33,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F33,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G33,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E33*'Altri valori_default'!$B$5)","v":1.7689830299999997E-2}]
[null,"Resource use, energy carriers","MJ",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C34,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D34,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E34,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F34,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G34,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E34*'Altri valori_default'!$B$5)","v":5.35877976}]
[null,"Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C35,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D35,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E35,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F35,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G35,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E35*'Altri valori_default'!$B$5)","v":8.0655699199999998E-7}]
[null,"Climate change - fossil","kg CO2 eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C36,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D36,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E36,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F36,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G36,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E36*'Altri valori_default'!$B$5)","v":0.34112680940000001}]
[null,"Climate change - biogenic","kg CO2 eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C37,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D37,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E37,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F37,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G37,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E37*'Altri valori_default'!$B$5)","v":1.1686543940000001E-4}]
[null,"Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$6,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!C38,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$7,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!D38,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$8,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E38,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$9,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!F38,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$10,'Foglio Input_Pallet'!$G$97*'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!G38,'Foglio Input_Pallet'!$I$97='menu tendina'!$A$11,'Foglio Input_Pallet'!$G$10*'Mezzi di trasporto'!E38*'Altri valori_default'!$B$5)","v":9.5934203400000002E-5}]
[]
[null,"Fase d'uso (manutenzione)"]
[null,"Categoria di impatto","Unità di misura","Totale Fase d'uso","Trasporto a riparazione","Materie prime riparazione","Rifiuti riparazione","Fitotrattamento"]
[null,"Climate change","kg CO2 eq",{"$f":"SUM(E74:H74)/22","v":1.0000264986363637E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H20*'Altri valori_default'!$B$8)","v":1.6607418999999998E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C21+Riparazione_default!D21+Riparazione_default!E21+Riparazione_default!F21))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":6.9560739172727273E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D21+Riparazione_default!E21+Riparazione_default!F21+Riparazione_default!G21))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":8.9337678263636366E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E21+Riparazione_default!F21+Riparazione_default!G21+Riparazione_default!H21))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":4.4499993263636357E-2}]
[null,"Ozone depletion","kg CFC11 eq",{"$f":"SUM(E75:H75)","v":2.3844679248636364E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H21*'Altri valori_default'!$B$8)","v":3.7686715E-9},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C22+Riparazione_default!D22+Riparazione_default!E22+Riparazione_default!F22))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":5.7835027950000003E-9},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D22+Riparazione_default!E22+Riparazione_default!F22+Riparazione_default!G22))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":8.285938022272727E-9},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E22+Riparazione_default!F22+Riparazione_default!G22+Riparazione_default!H22))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":6.0065669313636362E-9}]
[null,"Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",2.7045287666818185E-2,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H22*'Altri valori_default'!$B$8)","v":1.3106348E-3},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C23+Riparazione_default!D23+Riparazione_default!E23+Riparazione_default!F23))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":9.4192600313636379E-3},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D23+Riparazione_default!E23+Riparazione_default!F23+Riparazione_default!G23))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.2057716531363637E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E23+Riparazione_default!F23+Riparazione_default!G23+Riparazione_default!H23))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":4.2576763040909089E-3}]
[null,"Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",1.0825721504999998E-3,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H23*'Altri valori_default'!$B$8)","v":6.7849705999999992E-5},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C24+Riparazione_default!D24+Riparazione_default!E24+Riparazione_default!F24))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":4.229932451363635E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D24+Riparazione_default!E24+Riparazione_default!F24+Riparazione_default!G24))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":4.2250544513636358E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E24+Riparazione_default!F24+Riparazione_default!G24+Riparazione_default!H24))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.6922375422727271E-4}]
[null,"Respiratory inorganics","disease inc.",2.6572842567272727E-8,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H24*'Altri valori_default'!$B$8)","v":1.1491460000000001E-9},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C25+Riparazione_default!D25+Riparazione_default!E25+Riparazione_default!F25))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.2204379643636363E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D25+Riparazione_default!E25+Riparazione_default!F25+Riparazione_default!G25))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.1152042143636364E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E25+Riparazione_default!F25+Riparazione_default!G25+Riparazione_default!H25))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.0672747799999998E-9}]
[null,"Non-cancer human health effects","CTUh",3.7316938209090913E-8,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H25*'Altri valori_default'!$B$8)","v":2.4034286999999998E-9},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C26+Riparazione_default!D26+Riparazione_default!E26+Riparazione_default!F26))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.5662100063636365E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D26+Riparazione_default!E26+Riparazione_default!F26+Riparazione_default!G26))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.5492531836363639E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E26+Riparazione_default!F26+Riparazione_default!G26+Riparazione_default!H26))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":3.7588776090909091E-9}]
[null,"Cancer human health effects","CTUh",3.2517337616363632E-8,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H26*'Altri valori_default'!$B$8)","v":3.2664593000000002E-10},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C27+Riparazione_default!D27+Riparazione_default!E27+Riparazione_default!F27))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.1297404572727271E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D27+Riparazione_default!E27+Riparazione_default!F27+Riparazione_default!G27))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.1193506404545456E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E27+Riparazione_default!F27+Riparazione_default!G27+Riparazione_default!H27))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":9.6997807090909089E-9}]
[null,"Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",1.0968435684090908E-3,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H27*'Altri valori_default'!$B$8)","v":6.6451456999999995E-5},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C28+Riparazione_default!D28+Riparazione_default!E28+Riparazione_default!F28))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":3.7978878713636367E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D28+Riparazione_default!E28+Riparazione_default!F28+Riparazione_default!G28))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":4.4619421895454543E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E28+Riparazione_default!F28+Riparazione_default!G28+Riparazione_default!H28))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.0440910531818182E-4}]
[null,"Eutrophication freshwater","kg P eq",6.9404625131818179E-5,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H28*'Altri valori_default'!$B$8)","v":1.1146833000000001E-6},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C29+Riparazione_default!D29+Riparazione_default!E29+Riparazione_default!F29))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.7258252059090911E-5},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D29+Riparazione_default!E29+Riparazione_default!F29+Riparazione_default!G29))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":3.1691672195454543E-5},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E29+Riparazione_default!F29+Riparazione_default!G29+Riparazione_default!H29))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":9.3400175772727269E-6}]
[null,"Eutrophication marine","kg N eq",2.7594198424090908E-4,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H29*'Altri valori_default'!$B$8)","v":2.0347118E-5},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C30+Riparazione_default!D30+Riparazione_default!E30+Riparazione_default!F30))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.0030684905000001E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D30+Riparazione_default!E30+Riparazione_default!F30+Riparazione_default!G30))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.0026579359545453E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E30+Riparazione_default!F30+Riparazione_default!G30+Riparazione_default!H30))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":5.5022223595454539E-5}]
[null,"Eutrophication terrestrial","mol N eq",2.8719422941363634E-3,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H30*'Altri valori_default'!$B$8)","v":2.2200956999999998E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C31+Riparazione_default!D31+Riparazione_default!E31+Riparazione_default!F31))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.0636411262272727E-3},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D31+Riparazione_default!E31+Riparazione_default!F31+Riparazione_default!G31))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.0643662716818183E-3},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E31+Riparazione_default!F31+Riparazione_default!G31+Riparazione_default!H31))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":5.2192532622727275E-4}]
[null,"Ecotoxicity freshwater","CTUe",0.53604099672727268,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H31*'Altri valori_default'!$B$8)","v":4.4051207000000002E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C32+Riparazione_default!D32+Riparazione_default!E32+Riparazione_default!F32))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.19603758413636363},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D32+Riparazione_default!E32+Riparazione_default!F32+Riparazione_default!G32))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.18716363277272727},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E32+Riparazione_default!F32+Riparazione_default!G32+Riparazione_default!H32))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.1087885728181818}]
[null,"Land use","Pt",47.703497458909091,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H32*'Altri valori_default'!$B$8)","v":0.25269622999999997},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C33+Riparazione_default!D33+Riparazione_default!E33+Riparazione_default!F33))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":30.248738040545447},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D33+Riparazione_default!E33+Riparazione_default!F33+Riparazione_default!G33))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":16.995381199636366},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E33+Riparazione_default!F33+Riparazione_default!G33+Riparazione_default!H33))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.20668198872727273}]
[null,"Water scarcity","m3 depriv.",8.6982188392727269E-2,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H33*'Altri valori_default'!$B$8)","v":7.1368631999999997E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C34+Riparazione_default!D34+Riparazione_default!E34+Riparazione_default!F34))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.8498453595454543E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D34+Riparazione_default!E34+Riparazione_default!F34+Riparazione_default!G34))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":4.1732372731818179E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E34+Riparazione_default!F34+Riparazione_default!G34+Riparazione_default!H34))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.6037675745454547E-2}]
[null,"Resource use, energy carriers","MJ",4.0341374095454547,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H34*'Altri valori_default'!$B$8)","v":0.25102711},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C35+Riparazione_default!D35+Riparazione_default!E35+Riparazione_default!F35))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.4432421559090911},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D35+Riparazione_default!E35+Riparazione_default!F35+Riparazione_default!G35))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.7447329922727273},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E35+Riparazione_default!F35+Riparazione_default!G35+Riparazione_default!H35))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.59513515136363637}]
[null,"Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",1.3223620388181819E-6,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H35*'Altri valori_default'!$B$8)","v":5.977504900000001E-8},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C36+Riparazione_default!D36+Riparazione_default!E36+Riparazione_default!F36))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":5.5688489236363638E-7},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D36+Riparazione_default!E36+Riparazione_default!F36+Riparazione_default!G36))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":5.8748280145454547E-7},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E36+Riparazione_default!F36+Riparazione_default!G36+Riparazione_default!H36))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.1821929600000001E-7}]
[null,"Climate change - fossil","kg CO2 eq",0.21553441548636368,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H36*'Altri valori_default'!$B$8)","v":1.6596283999999999E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C37+Riparazione_default!D37+Riparazione_default!E37+Riparazione_default!F37))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":6.8812413677272741E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D37+Riparazione_default!E37+Riparazione_default!F37+Riparazione_default!G37))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":8.8288121859090921E-2},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E37+Riparazione_default!F37+Riparazione_default!G37+Riparazione_default!H37))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":4.1837595950000001E-2}]
[null,"Climate change - biogenic","kg CO2 eq",4.1178979751909095E-3,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H37*'Altri valori_default'!$B$8)","v":5.5502553000000001E-6},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C38+Riparazione_default!D38+Riparazione_default!E38+Riparazione_default!F38))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":5.6488069178181816E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D38+Riparazione_default!E38+Riparazione_default!F38+Riparazione_default!G38))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":8.9498774132727276E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E38+Riparazione_default!F38+Riparazione_default!G38+Riparazione_default!H38))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.652479286781818E-3}]
[null,"Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",3.5350834605000006E-4,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,'Mezzi di trasporto'!H38*'Altri valori_default'!$B$8)","v":5.5846328000000003E-6},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!C39+Riparazione_default!D39+Riparazione_default!E39+Riparazione_default!F39))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.834408214318182E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!D39+Riparazione_default!E39+Riparazione_default!F39+Riparazione_default!G39))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.5456464256818184E-4},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$3,0,'Foglio Input_Pallet'!$G$14='menu tendina'!$A$2,SUM(Riparazione_default!E39+Riparazione_default!F39+Riparazione_default!G39+Riparazione_default!H39))/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":9.9182492500000007E-6}]
[]
[null,"Fine vita"]
[null,"Categoria di impatto","Unità di misura","Totale fine vita","Fine vita legno","Fine vita metallo"]
[null,"Climate change","kg CO2 eq",{"$f":"SUM(E96:F96)","v":-0.24053325414999999},{"$f":"'Fine vita_default'!C16*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-0.18614561399999999},{"$f":"'Fine vita_default'!D16*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-5.4387640149999993E-2}]
[null,"Ozone depletion","kg CFC11 eq",{"$f":"SUM(E97:F97)","v":-3.2057723649999997E-8},{"$f":"'Fine vita_default'!C17*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-2.8416905049999999E-8},{"$f":"'Fine vita_default'!D17*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-3.6408186000000002E-9}]
[null,"Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",-9.8792995050000013E-3,{"$f":"'Fine vita_default'!C18*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-8.0124006450000007E-3},{"$f":"'Fine vita_default'!D18*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-1.8668988599999999E-3}]
[null,"Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",-8.3781076199999991E-4,{"$f":"'Fine vita_default'!C19*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-3.6689059999999997E-4},{"$f":"'Fine vita_default'!D19*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-4.7092016199999995E-4}]
[null,"Respiratory inorganics","disease inc.",-1.7215760005000002E-8,{"$f":"'Fine vita_default'!C20*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-2.593406355E-9},{"$f":"'Fine vita_default'!D20*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-1.4622353650000001E-8}]
[null,"Non-cancer human health effects","CTUh",-3.0464338300000001E-8,{"$f":"'Fine vita_default'!C21*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-1.4219586250000001E-8},{"$f":"'Fine vita_default'!D21*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-1.6244752049999999E-8}]
[null,"Cancer human health effects","CTUh",-4.2490733299999994E-9,{"$f":"'Fine vita_default'!C22*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-3.0838308549999995E-9},{"$f":"'Fine vita_default'!D22*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-1.1652424749999998E-9}]
[null,"Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",-1.5186545485000001E-3,{"$f":"'Fine vita_default'!C23*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-8.6223438999999999E-4},{"$f":"'Fine vita_default'!D23*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-6.5642015850000002E-4}]
[null,"Eutrophication freshwater","kg P eq",-1.4429843185000001E-5,{"$f":"'Fine vita_default'!C24*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-6.1766026900000005E-6},{"$f":"'Fine vita_default'!D24*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-8.2532404950000001E-6}]
[null,"Eutrophication marine","kg N eq",-3.4414766849999998E-4,{"$f":"'Fine vita_default'!C25*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-9.2286285000000003E-5},{"$f":"'Fine vita_default'!D25*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-2.5186138349999996E-4}]
[null,"Eutrophication terrestrial","mol N eq",-3.21537813E-3,{"$f":"'Fine vita_default'!C26*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-1.2510111299999999E-3},{"$f":"'Fine vita_default'!D26*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-1.9643669999999998E-3}]
[null,"Ecotoxicity freshwater","CTUe",-0.14898322469999997,{"$f":"'Fine vita_default'!C27*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-7.4144921999999988E-2},{"$f":"'Fine vita_default'!D27*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-7.4838302699999998E-2}]
[null,"Land use","Pt",-11.227797509,{"$f":"'Fine vita_default'!C28*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-11.416468999999999},{"$f":"'Fine vita_default'!D28*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.188671491}]
[null,"Water scarcity","m3 depriv.",1.7760095500000003E-2,{"$f":"'Fine vita_default'!C29*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-0.1045683345},{"$f":"'Fine vita_default'!D29*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":0.12232843}]
[null,"Resource use, energy carriers","MJ",-3.8665517060000001,{"$f":"'Fine vita_default'!C30*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-3.1621544450000001},{"$f":"'Fine vita_default'!D30*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-0.704397261}]
[null,"Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",-5.9467368499999973E-7,{"$f":"'Fine vita_default'!C31*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-1.9570575099999997E-6},{"$f":"'Fine vita_default'!D31*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":1.362383825E-6}]
[null,"Climate change - fossil","kg CO2 eq",-0.26798825329999998,{"$f":"'Fine vita_default'!C32*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-0.21389308199999998},{"$f":"'Fine vita_default'!D32*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-5.4095171299999995E-2}]
[null,"Climate change - biogenic","kg CO2 eq",2.7662413429999998E-2,{"$f":"'Fine vita_default'!C33*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":2.7855006599999999E-2},{"$f":"'Fine vita_default'!D33*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-1.9259317000000002E-4}]
[null,"Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",-2.0741014049999998E-4,{"$f":"'Fine vita_default'!C34*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-1.075342225E-4},{"$f":"'Fine vita_default'!D34*'Foglio Input_Pallet'!$G$11/'Foglio Input_Pallet'!$G$15","v":-9.9875917999999993E-5}]
[]
[]
[null,"Risultati di potenziale impatto ambientale per fase del ciclo di vita per le categorie rilevanti"]
[null,"Categoria di impatto","Unità di misura","Totale impatto del ciclo di vita","Materie prime","Produzione","Distribuzione","Manutenzione","Fine vita"]
[null,"Climate change","kg CO2 eq",{"$f":"SUM(E119:I119)","v":0.51431623028454543},{"$f":"(D8)","v":0.40350961004818181},{"$f":"(D30)","v":0},{"$f":"(D52)","v":0.34133960940000002},{"$f":"(D74)","v":1.0000264986363637E-2},{"$f":"(D96)","v":-0.24053325414999999}]
[null,null,"%",{"$f":"D119/$D$119","v":1},{"$f":"(E119/(ABS($D$119)))","v":0.78455546663370923},{"$f":"(F119/(ABS($D$119)))","v":0},0.66367652681532896,1.944380596511798E-2,-0.4676757994141561]
[null,"Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",{"$f":"SUM(E121:I121)","v":4.8190484861999998E-3},{"$f":"D11","v":2.5991364617E-3},{"$f":"D33","v":2.8705249999999998E-5},{"$f":"D55","v":1.9464453860000002E-3},{"$f":"D77","v":1.0825721504999998E-3},{"$f":"(D99)","v":-8.3781076199999991E-4}]
[null,null,"%",{"$f":"D121/$D$121","v":1},{"$f":"E121/(ABS($D$121))","v":0.53934640191792638},{"$f":"F121/(ABS($D$121))","v":5.9566219518648504E-3},0.40390657856502399,0.22464437815890259,-0.17385398059371779]
[null,"Respiratory inorganics","disease inc.",{"$f":"SUM(E123:I123)","v":1.1631575900272725E-7},{"$f":"D12","v":7.4890441958636357E-8},{"$f":"D34","v":4.3007098181818173E-10},{"$f":"D56","v":3.1638163499999999E-8},{"$f":"D78","v":2.6572842567272727E-8},{"$f":"(D100)","v":-1.7215760005000002E-8}]
[null,null,"%",{"$f":"D123/$D$123","v":1},{"$f":"E123/(ABS($D$123))","v":0.64385464704641093},{"$f":"F123/(ABS($D$123))","v":3.697443798721185E-3},0.27200238188926901,0.22845436246218084,-0.14800883519658195]
[null,"Land use","Pt",{"$f":"SUM(E125:I125)","v":553.80893277063637},{"$f":"D20","v":507.83746108072734},{"$f":"D42","v":0},{"$f":"D64","v":9.4957717400000003},{"$f":"D86","v":47.703497458909091},{"$f":"(D108)","v":-11.227797509}]
[null,null,"%",{"$f":"D125/$D$125","v":1},{"$f":"E125/(ABS($D$125))","v":0.91699037525465765},{"$f":"F125/(ABS($D$125))","v":0},{"$f":"G125/(ABS($D$125))","v":1.71462957314427E-2},{"$f":"H125/(ABS($D$125))","v":8.6137103676270615E-2},{"$f":"I125/(ABS($D$125))","v":-2.0273774662370906E-2}]
[null,"Resource use, energy carriers","MJ",{"$f":"SUM(E127:I127)","v":12.214453784545455},{"$f":"D22","v":6.6880883210000004},{"$f":"D44","v":0},{"$f":"D66","v":5.35877976},{"$f":"D88","v":4.0341374095454547},{"$f":"(D110)","v":-3.8665517060000001}]
[null,null,"%",{"$f":"D127/$D$127","v":1},{"$f":"E127/(ABS($D$127))","v":0.54755525207866584},{"$f":"F127/(ABS($D$127))","v":0},0.43872446975732038,0.33027571111282239,-0.31655543294880861]
[null,"Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",{"$f":"SUM(E129:I129)","v":3.4875577910363641E-6},{"$f":"D23","v":1.9533124452181819E-6},{"$f":"D45","v":0},{"$f":"D67","v":8.0655699199999998E-7},{"$f":"D89","v":1.3223620388181819E-6},{"$f":"(D111)","v":-5.9467368499999973E-7}]
[null,null,"%",{"$f":"D129/$D$129","v":1},{"$f":"E129/(ABS($D$129))","v":0.56008030898829486},{"$f":"F129/(ABS($D$129))","v":0},0.23126698977519256,0.37916562765408063,{"$f":"I129/(ABS($D$129))","v":-0.17051292641756804}]

{"sheet":"Risultati_Confronto versioni","index":5,"n_rows":46,"n_cols":10,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,10],[34,2,36,2],[37,2,39,2],[40,2,42,2],[43,2,45,2],[28,2,30,2],[31,2,33,2]]}
[]
[null,"CONFRONTO PRODOTTI PER LE CATEGORIE D'IMPATTO PIU' RILEVANTI"]
[]
[null,{"$f":"Risultati_P1!B2","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""}]
[null,{"$f":"Risultati_P2!B2","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Categorie di impatto",null,"Totale","Materie prime ","Produzione","Distribuzione","Manutenzione","Fine vita"]
[null,null,{"$f":"Risultati_P1!B119","v":"Climate change"},"prodotto 1 in kg CO2 eq",{"$f":"SUM(F29:J29)","v":0.34144291902318186},{"$f":"Risultati_P1!D8","v":0.23063629878681818},{"$f":"Risultati_P1!D30","v":0},{"$f":"Risultati_P1!D52","v":0.34133960940000002},{"$f":"Risultati_P1!D74","v":1.0000264986363637E-2},{"$f":"Risultati_P1!D96","v":-0.24053325414999999}]
[null,null,null,"prodotto 2 in kg CO2 eq",{"$f":"SUM(F30:J30)","v":0.51431623028454543},{"$f":"Risultati_P2!D8","v":0.40350961004818181},{"$f":"Risultati_P2!D30","v":0},{"$f":"Risultati_P2!D52","v":0.34133960940000002},{"$f":"Risultati_P2!D74","v":1.0000264986363637E-2},{"$f":"Risultati_P2!D96","v":-0.24053325414999999}]
[null,null,null,"differenza % tra p1 e p2",{"$f":"(MAX(E29:E30)-MIN(E29:E30))/MAX(E29:E30)","v":0.33612260528064886},{"$f":"(MAX(F29:F30)-MIN(F29:F30))/MAX(F29:F30)","v":0.42842427282146112},{"$f":"(MAX(G29:G30)-MIN(G29:G30))/MAX(G29:G30)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"(MAX(H29:H30)-MIN(H29:H30))/MAX(H29:H30)","v":0},0,{"$f":"(MAX(J29:J30)-MIN(J29:J30))/MAX(J29:J30)","v":0}]
[null,null,{"$f":"Risultati_P1!B121","v":"Photochemical ozone formation, HH"},"prodotto 1 in kg NMVOC eq",{"$f":"SUM(F32:J32)","v":3.6714131397227274E-3},{"$f":"Risultati_P1!D11","v":1.4515011152227272E-3},{"$f":"Risultati_P1!D33","v":2.8705249999999998E-5},{"$f":"Risultati_P1!D55","v":1.9464453860000002E-3},{"$f":"Risultati_P1!D77","v":1.0825721504999998E-3},{"$f":"Risultati_P1!D99","v":-8.3781076199999991E-4}]
[null,null,null,"prodotto 2 kg NMVOC eq",{"$f":"SUM(F33:J33)","v":4.8190484861999998E-3},{"$f":"Risultati_P2!D11","v":2.5991364617E-3},{"$f":"Risultati_P2!D33","v":2.8705249999999998E-5},{"$f":"Risultati_P2!D55","v":1.9464453860000002E-3},{"$f":"Risultati_P2!D77","v":1.0825721504999998E-3},{"$f":"Risultati_P2!D99","v":-8.3781076199999991E-4}]
[null,null,null,"differenza % tra p1 e p2",{"$f":"(MAX(E32:E33)-MIN(E32:E33))/MAX(E32:E33)","v":0.23814563181169107},{"$f":"(MAX(F32:F33)-MIN(F32:F33))/MAX(F32:F33)","v":0.44154486052904146},0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"Risultati_P1!B123","v":"Respiratory inorganics"},"prodotto 1 in disease inc.",{"$f":"SUM(F35:J35)","v":7.3536451610681823E-8},{"$f":"Risultati_P1!D12","v":3.2111134566590905E-8},{"$f":"Risultati_P1!D34","v":4.3007098181818173E-10},{"$f":"Risultati_P1!D56","v":3.1638163499999999E-8},{"$f":"Risultati_P1!D78","v":2.6572842567272727E-8},{"$f":"Risultati_P1!D100","v":-1.7215760005000002E-8}]
[null,null,null,"prodotto 2 in disease inc.",{"$f":"SUM(F36:J36)","v":1.1631575900272725E-7},{"$f":"Risultati_P2!D12","v":7.4890441958636357E-8},{"$f":"Risultati_P2!D34","v":4.3007098181818173E-10},{"$f":"Risultati_P2!D56","v":3.1638163499999999E-8},{"$f":"Risultati_P2!D78","v":2.6572842567272727E-8},{"$f":"Risultati_P2!D100","v":-1.7215760005000002E-8}]
[null,null,null,"differenza % tra p1 e p2",{"$f":"(MAX(E35:E36)-MIN(E35:E36))/MAX(E35:E36)","v":0.36778599700357356},{"$f":"(MAX(F35:F36)-MIN(F35:F36))/MAX(F35:F36)","v":0.57122519607606814},0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"Risultati_P1!B125","v":"Land use"},"prodotto 1 in Pt",{"$f":"SUM(F38:J38)","v":367.89864781495453},{"$f":"Risultati_P1!D20","v":321.92717612504543},{"$f":"Risultati_P1!D42","v":0},{"$f":"Risultati_P1!D64","v":9.4957717400000003},{"$f":"Risultati_P1!D86","v":47.703497458909091},{"$f":"Risultati_P1!D108","v":-11.227797509}]
[null,null,null,"prodotto 2 in Pt",{"$f":"SUM(F39:J39)","v":553.80893277063637},{"$f":"Risultati_P2!D20","v":507.83746108072734},{"$f":"Risultati_P2!D42","v":0},{"$f":"Risultati_P2!D64","v":9.4957717400000003},{"$f":"Risultati_P2!D86","v":47.703497458909091},{"$f":"Risultati_P2!D108","v":-11.227797509}]
[null,null,null,"differenza % tra p1 e p2",{"$f":"(MAX(E38:E39)-MIN(E38:E39))/MAX(E38:E39)","v":0.33569390805163812},{"$f":"(MAX(F38:F39)-MIN(F38:F39))/MAX(F38:F39)","v":0.36608225899689795},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0]
[null,null,{"$f":"Risultati_P1!B127","v":"Resource use, energy carriers"},"prodotto 1 in MJ",{"$f":"SUM(F41:J41)","v":9.9158436515909116},{"$f":"Risultati_P1!D22","v":4.3894781880454552},{"$f":"Risultati_P1!D44","v":0},{"$f":"Risultati_P1!D66","v":5.35877976},{"$f":"Risultati_P1!D88","v":4.0341374095454547},{"$f":"Risultati_P1!D110","v":-3.8665517060000001}]
[null,null,null,"prodotto 2 in MJ",{"$f":"SUM(F42:J42)","v":12.214453784545455},{"$f":"Risultati_P2!D22","v":6.6880883210000004},{"$f":"Risultati_P2!D44","v":0},{"$f":"Risultati_P2!D66","v":5.35877976},{"$f":"Risultati_P2!D88","v":4.0341374095454547},{"$f":"Risultati_P2!D110","v":-3.8665517060000001}]
[null,null,null,"differenza % tra p1 e p2",{"$f":"(MAX(E41:E42)-MIN(E41:E42))/MAX(E41:E42)","v":0.18818771379387417},{"$f":"(MAX(F41:F42)-MIN(F41:F42))/MAX(F41:F42)","v":0.34368716778711106},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0]
[null,null,{"$f":"Risultati_P1!B129","v":"Resource use, mineral and metals"},"prodotto 1 in kg Sb eq",{"$f":"SUM(F44:J44)","v":2.995542809559091E-6},{"$f":"Risultati_P1!D23","v":1.4612974637409091E-6},{"$f":"Risultati_P1!D45","v":0},{"$f":"Risultati_P1!D67","v":8.0655699199999998E-7},{"$f":"Risultati_P1!D89","v":1.3223620388181819E-6},{"$f":"Risultati_P1!D111","v":-5.9467368499999973E-7}]
[null,null,null,"prodotto 2 in kg Sb eq",{"$f":"SUM(F45:J45)","v":3.4875577910363641E-6},{"$f":"Risultati_P2!D23","v":1.9533124452181819E-6},{"$f":"Risultati_P2!D45","v":0},{"$f":"Risultati_P2!D67","v":8.0655699199999998E-7},{"$f":"Risultati_P2!D89","v":1.3223620388181819E-6},{"$f":"Risultati_P2!D111","v":-5.9467368499999973E-7}]
[null,null,null,"differenza % tra p1 e p2",{"$f":"(MAX(E44:E45)-MIN(E44:E45))/MAX(E44:E45)","v":0.14107722680376453},{"$f":"(MAX(F44:F45)-MIN(F44:F45))/MAX(F44:F45)","v":0.25188749638172475},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0]

{"sheet":"Dati per confronto versioni","index":6,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[41,1,43,1],[26,1,28,1],[29,1,31,1],[32,1,34,1],[35,1,37,1],[38,1,40,1]]}
[]
[null,"CONFRONTO PRODOTTI PER LE CATEGORIE D'IMPATTO PIU' RILEVANTI"]
[]
[null,"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""]
[null,"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Categorie di impatto",null,"Totale","Materie prime ","Produzione","Distribuzione","Manutenzione","Fine vita"]
[null,{"$f":"Risultati_P1!B119","v":"Climate change"},"prodotto 1 in kg CO2 eq",{"$f":"SUM(E27:I27)","v":0.34144291902318186},{"$f":"Risultati_P1!D8","v":0.23063629878681818},{"$f":"Risultati_P1!D30","v":0},{"$f":"Risultati_P1!D52","v":0.34133960940000002},{"$f":"Risultati_P1!D74","v":1.0000264986363637E-2},{"$f":"Risultati_P1!D96","v":-0.24053325414999999}]
[null,null,"prodotto 2 in kg CO2 eq",{"$f":"SUM(E28:I28)","v":0.51431623028454543},{"$f":"Risultati_P2!D8","v":0.40350961004818181},{"$f":"Risultati_P2!D30","v":0},{"$f":"Risultati_P2!D52","v":0.34133960940000002},{"$f":"Risultati_P2!D74","v":1.0000264986363637E-2},{"$f":"Risultati_P2!D96","v":-0.24053325414999999}]
[null,null,"differenza % tra p1 e p2",{"$f":"(MAX(D27:D28)-MIN(D27:D28))/MAX(D27:D28)","v":0.33612260528064886},{"$f":"(MAX(E27:E28)-MIN(E27:E28))/MAX(E27:E28)","v":0.42842427282146112},{"$f":"(MAX(F27:F28)-MIN(F27:F28))/MAX(F27:F28)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},0,0,{"$f":"(MAX(I27:I28)-MIN(I27:I28))/MAX(I27:I28)","v":0}]
[null,{"$f":"Risultati_P1!B121","v":"Photochemical ozone formation, HH"},"prodotto 1 in kg NMVOC eq",{"$f":"SUM(E30:I30)","v":3.6714131397227274E-3},{"$f":"Risultati_P1!D11","v":1.4515011152227272E-3},{"$f":"Risultati_P1!D33","v":2.8705249999999998E-5},{"$f":"Risultati_P1!D55","v":1.9464453860000002E-3},{"$f":"Risultati_P1!D77","v":1.0825721504999998E-3},{"$f":"Risultati_P1!D99","v":-8.3781076199999991E-4}]
[null,null,"prodotto 2 kg NMVOC eq",{"$f":"SUM(E31:I31)","v":4.8190484861999998E-3},{"$f":"Risultati_P2!D11","v":2.5991364617E-3},{"$f":"Risultati_P2!D33","v":2.8705249999999998E-5},{"$f":"Risultati_P2!D55","v":1.9464453860000002E-3},{"$f":"Risultati_P2!D77","v":1.0825721504999998E-3},{"$f":"Risultati_P2!D99","v":-8.3781076199999991E-4}]
[null,null,"differenza % tra p1 e p2",{"$f":"(MAX(D30:D31)-MIN(D30:D31))/MAX(D30:D31)","v":0.23814563181169107},{"$f":"(MAX(E30:E31)-MIN(E30:E31))/MAX(E30:E31)","v":0.44154486052904146},0,0,0,0]
[null,{"$f":"Risultati_P1!B123","v":"Respiratory inorganics"},"prodotto 1 in disease inc.",{"$f":"SUM(E33:I33)","v":7.3536451610681823E-8},{"$f":"Risultati_P1!D12","v":3.2111134566590905E-8},{"$f":"Risultati_P1!D34","v":4.3007098181818173E-10},{"$f":"Risultati_P1!D56","v":3.1638163499999999E-8},{"$f":"Risultati_P1!D78","v":2.6572842567272727E-8},{"$f":"Risultati_P1!D100","v":-1.7215760005000002E-8}]
[null,null,"prodotto 2 in disease inc.",{"$f":"SUM(E34:I34)","v":1.1631575900272725E-7},{"$f":"Risultati_P2!D12","v":7.4890441958636357E-8},{"$f":"Risultati_P2!D34","v":4.3007098181818173E-10},{"$f":"Risultati_P2!D56","v":3.1638163499999999E-8},{"$f":"Risultati_P2!D78","v":2.6572842567272727E-8},{"$f":"Risultati_P2!D100","v":-1.7215760005000002E-8}]
[null,null,"differenza % tra p1 e p2",{"$f":"(MAX(D33:D34)-MIN(D33:D34))/MAX(D33:D34)","v":0.36778599700357356},{"$f":"(MAX(E33:E34)-MIN(E33:E34))/MAX(E33:E34)","v":0.57122519607606814},0,0,0,0]
[null,{"$f":"Risultati_P1!B125","v":"Land use"},"prodotto 1 in Pt",{"$f":"SUM(E36:I36)","v":367.89864781495453},{"$f":"Risultati_P1!D20","v":321.92717612504543},{"$f":"Risultati_P1!D42","v":0},{"$f":"Risultati_P1!D64","v":9.4957717400000003},{"$f":"Risultati_P1!D86","v":47.703497458909091},{"$f":"Risultati_P1!D108","v":-11.227797509}]
[null,null,"prodotto 2 in Pt",{"$f":"SUM(E37:I37)","v":553.80893277063637},{"$f":"Risultati_P2!D20","v":507.83746108072734},{"$f":"Risultati_P2!D42","v":0},{"$f":"Risultati_P2!D64","v":9.4957717400000003},{"$f":"Risultati_P2!D86","v":47.703497458909091},{"$f":"Risultati_P2!D108","v":-11.227797509}]
[null,null,"differenza % tra p1 e p2",{"$f":"(MAX(D36:D37)-MIN(D36:D37))/MAX(D36:D37)","v":0.33569390805163812},{"$f":"(MAX(E36:E37)-MIN(E36:E37))/MAX(E36:E37)","v":0.36608225899689795},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0]
[null,{"$f":"Risultati_P1!B127","v":"Resource use, energy carriers"},"prodotto 1 in MJ",{"$f":"SUM(E39:I39)","v":9.9158436515909116},{"$f":"Risultati_P1!D22","v":4.3894781880454552},{"$f":"Risultati_P1!D44","v":0},{"$f":"Risultati_P1!D66","v":5.35877976},{"$f":"Risultati_P1!D88","v":4.0341374095454547},{"$f":"Risultati_P1!D110","v":-3.8665517060000001}]
[null,null,"prodotto 2 in MJ",{"$f":"SUM(E40:I40)","v":9.9158436515909116},{"$f":"Risultati_P1!D22","v":4.3894781880454552},{"$f":"Risultati_P2!D44","v":0},{"$f":"Risultati_P2!D66","v":5.35877976},{"$f":"Risultati_P2!D88","v":4.0341374095454547},{"$f":"Risultati_P2!D110","v":-3.8665517060000001}]
[null,null,"differenza % tra p1 e p2",{"$f":"(MAX(D39:D40)-MIN(D39:D40))/MAX(D39:D40)","v":0},{"$f":"(MAX(E39:E40)-MIN(E39:E40))/MAX(E39:E40)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0]
[null,{"$f":"Risultati_P1!B129","v":"Resource use, mineral and metals"},"prodotto 1 in kg Sb eq",{"$f":"SUM(E42:I42)","v":2.995542809559091E-6},{"$f":"Risultati_P1!D23","v":1.4612974637409091E-6},{"$f":"Risultati_P1!D45","v":0},{"$f":"Risultati_P1!D67","v":8.0655699199999998E-7},{"$f":"Risultati_P1!D89","v":1.3223620388181819E-6},{"$f":"Risultati_P1!D111","v":-5.9467368499999973E-7}]
[null,null,"prodotto 2 in kg Sb eq",{"$f":"SUM(E43:I43)","v":3.4875577910363641E-6},{"$f":"Risultati_P2!D23","v":1.9533124452181819E-6},{"$f":"Risultati_P2!D45","v":0},{"$f":"Risultati_P2!D67","v":8.0655699199999998E-7},{"$f":"Risultati_P2!D89","v":1.3223620388181819E-6},{"$f":"Risultati_P2!D111","v":-5.9467368499999973E-7}]
[null,null,"differenza % tra p1 e p2",{"$f":"(MAX(D42:D43)-MIN(D42:D43))/MAX(D42:D43)","v":0.14107722680376453},{"$f":"(MAX(E42:E43)-MIN(E42:E43))/MAX(E42:E43)","v":0.25188749638172475},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0]
[]
[]
[null,"Categorie di impatto",{"$f":"B4","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""},{"$f":"B5","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""},"Max",{"$f":"B4","v":"Prodotto 1: Pallet \"tipo A\""},{"$f":"B5","v":"Prodotto 2: Pallet \"tipo B\""}]
[null,{"$f":"B27","v":"Climate change"},{"$f":"Risultati_P1!D119","v":0.34144291902318186},{"$f":"Risultati_P2!D119","v":0.51431623028454543},{"$f":"MAX(C48:D48)","v":0.51431623028454543},{"$f":"C48/E48","v":0.66387739471935114},{"$f":"D48/E48","v":1}]
[null,{"$f":"B30","v":"Photochemical ozone formation, HH"},{"$f":"Risultati_P1!D121","v":3.6714131397227274E-3},{"$f":"Risultati_P2!D121","v":4.8190484861999998E-3},{"$f":"MAX(C49:D49)","v":4.8190484861999998E-3},{"$f":"C49/E49","v":0.76185436818830898},{"$f":"D49/E49","v":1}]
[null,{"$f":"B33","v":"Respiratory inorganics"},{"$f":"Risultati_P1!D123","v":7.3536451610681823E-8},{"$f":"Risultati_P2!D123","v":1.1631575900272725E-7},1.1631575900272725E-7,0.63221400299642638,1]
[null,{"$f":"B36","v":"Land use"},{"$f":"Risultati_P1!D125","v":367.89864781495453},{"$f":"Risultati_P2!D125","v":553.80893277063637},553.80893277063637,0.66430609194836188,1]
[null,{"$f":"B39","v":"Resource use, energy carriers"},{"$f":"Risultati_P1!D127","v":9.9158436515909116},{"$f":"Risultati_P2!D127","v":12.214453784545455},12.214453784545455,0.81181228620612578,1]
[null,{"$f":"B42","v":"Resource use, mineral and metals"},{"$f":"Risultati_P1!D129","v":2.995542809559091E-6},{"$f":"Risultati_P2!D129","v":3.4875577910363641E-6},3.4875577910363641E-6,0.85892277319623545,1]

{"sheet":"Materie prime","index":7,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["MATERIE PRIME"]
[]
["Calculation: ","Compare"]
["Results: ","Impact assessment"]
["Product 1: ","1 m3 Tronchi decortecciati softwood (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 2: ","1 m3 Semilavorato legno (terzi) (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 3: ","1 m3 Blocchetti (terzi) (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 4: ","1 kg Chiodi metallo (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 5: ","1 kg Graffa metallo (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 6: ","1 kg Vernice (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Method: ","EF Method (adapted) V1.02 / Global (2010)/with tox categories"]
["Indicator: ","Characterisation"]
["Skip categories: ","Never"]
["Exclude infrastructure processes: ","No"]
["Exclude long-term emissions: ","No"]
["Sorted on item: ","Impact category"]
["Sort order: ","Ascending"]
[]
["Impact category","Unit","Tronchi decortecciati softwood","Semilavorato legno (terzi)","Blocchetti (terzi)","Chiodi metallo","Graffa metallo","Vernice"]
["Climate change","kg CO2 eq",11.013863000000001,64.133638000000005,302.45404000000002,1.3342605999999999,1.3342605999999999,5.7422652000000003]
["Ozone depletion","kg CFC11 eq",2.0683867E-6,5.8569369000000002E-6,2.0548073E-5,7.7726500999999995E-8,7.7726500999999995E-8,4.0711003999999998E-7]
["Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",0.70790078999999995,5.1636398000000003,46.070608,0.10148804,0.10148804,0.39787635999999998]
["Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",0.11569372999999999,0.49356336000000001,1.8466572999999999,5.5813232000000001E-3,5.5813232000000001E-3,1.8164936999999999E-2]
["Respiratory inorganics","disease inc.",6.1221380000000002E-7,1.7928037999999999E-5,5.6768302999999998E-5,1.1540633E-7,1.1540633E-7,2.8098785000000001E-7]
["Non-cancer human health effects","CTUh",5.3188549999999996E-7,1.7548863999999999E-5,6.7596645000000006E-5,3.9360542E-7,3.9360542E-7,4.4834455999999997E-7]
["Cancer human health effects","CTUh",5.1064923E-7,4.5554218999999999E-6,8.631534E-6,2.2141063000000001E-6,2.2141063000000001E-6,7.8383051000000005E-7]
["Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",7.0028422000000007E-2,0.47353097999999999,1.6186879000000001,6.4011896E-3,6.4011896E-3,6.2161675E-2]
["Eutrophication freshwater","kg P eq",2.7370419999999999E-3,2.1843749999999999E-2,0.12679044,7.1059436000000002E-4,7.1059436000000002E-4,1.6528994999999999E-3]
["Eutrophication marine","kg N eq",2.7899536999999999E-2,0.15289841000000001,0.39389064000000001,1.7614504E-3,1.7614504E-3,8.9732505999999997E-3]
["Eutrophication terrestrial","mol N eq",0.29119799000000002,1.7017477999999999,4.2285678999999998,1.4287703000000001E-2,1.4287703000000001E-2,4.7259345000000001E-2]
["Ecotoxicity freshwater","CTUe",11.415149,80.233385999999996,431.40499999999997,23.113796000000001,23.113796000000001,27.871130000000001]
["Land use","Pt",130308.64,215664.79,94659.951000000001,9.2796152999999997,9.2796152999999997,253.01616000000001]
["Water scarcity","m3 depriv.",1.3222255999999999,9.5455252000000002,145.19886,0.44826662,0.44826662,3.6582740999999999]
["Resource use, energy carriers","MJ",147.23369,788.79156,6958.6691000000001,15.216981000000001,15.216981000000001,60.107072000000002]
["Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",2.6547828999999999E-5,1.9075289999999999E-4,2.6550179999999999E-3,1.2185996000000001E-5,1.2185996000000001E-5,4.5856713E-5]
["Climate change - fossil","kg CO2 eq",10.702292,63.405729000000001,298.60208,1.3304275000000001,1.3304275000000001,4.1279263999999998]
["Climate change - biogenic","kg CO2 eq",4.1947173999999997E-2,0.22136844999999999,3.0348994,2.6166703999999999E-3,2.6166703999999999E-3,1.4138961E-2]
["Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",0.26962374,0.50654012000000004,0.81706665999999994,1.2164096999999999E-3,1.2164096999999999E-3,1.6001998]

{"sheet":"Energia elettrica","index":8,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["ENERGIA ELETTRICA"]
[]
["Calculation: ","Compare"]
["Results: ","Impact assessment"]
["Product 1: ","1 kWh Energia elettrica_PV (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 2: ","1 kWh Energia elettrica_Geotermica (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 3: ","1 kWh Energia elettrica_Eolica (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 4: ","1 kWh Energia elettrica_Mix rete (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Method: ","EF Method (adapted) V1.02 / Global (2010)/without tox categories"]
["Indicator: ","Characterisation"]
["Skip categories: ","Never"]
["Exclude infrastructure processes: ","No"]
["Exclude long-term emissions: ","No"]
["Sorted on item: ","Impact category"]
["Sort order: ","Ascending"]
[]
[null,null,"Rinnovabile - fotovoltaica","Rinnovabile - geotermica","Rinnovabile - eolica","Mix da rete nazionale o dato non disponibile"]
["Prodotto 1:",null,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!C41","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!C42","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!C43","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!C44","v":1}]
["Prodotto 2:",null,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!G41","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!G42","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!G43","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!G44","v":1}]
[]
["Impact category","Unit","Energia elettrica_PV","Energia elettrica_Geotermica","Energia elettrica_Eolica","Energia elettrica_Mix rete"]
["Climate change","kg CO2 eq",7.2010475000000004E-2,6.8240255999999999E-2,1.6881255000000001E-2,0.451179]
["Ozone depletion","kg CFC11 eq",8.1975748000000001E-9,2.5829233999999999E-9,1.3726591E-9,6.1404588000000001E-8]
["Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",6.4049585999999999E-3,7.6746119000000003E-3,1.2861902000000001E-3,5.3313215999999997E-2]
["Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",2.9153056000000001E-4,2.1175023999999999E-4,7.5890453999999995E-5,9.6229767999999997E-4]
["Respiratory inorganics","disease inc.",4.7007961999999998E-9,2.9875375999999999E-9,1.3049308E-9,6.9598102999999999E-9]
["Non-cancer human health effects","CTUh",2.6964825000000001E-8,8.4372333999999997E-9,5.1289936999999996E-9,2.4389500000000001E-8]
["Cancer human health effects","CTUh",5.0230587000000002E-9,8.0708632999999994E-9,9.1887613000000004E-9,4.1771347999999999E-9]
["Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",4.3420269000000002E-4,3.4555707000000002E-4,8.9080568999999997E-5,1.9652505000000002E-3]
["Eutrophication freshwater","kg P eq",4.8186127000000003E-5,3.0399129000000001E-5,8.0720667000000001E-6,9.8585893000000002E-5]
["Eutrophication marine","kg N eq",8.9264181E-5,6.9936998999999995E-5,2.2674102999999998E-5,3.0990131000000002E-4]
["Eutrophication terrestrial","mol N eq",8.9065092999999996E-4,7.0778933999999995E-4,2.1552967000000001E-4,3.4372924999999999E-3]
["Ecotoxicity freshwater","CTUe",0.11895755,0.14285800000000001,0.11049992,0.10735753000000001]
["Land use","Pt",0.55010987,0.36256728999999999,0.47645791999999998,2.262975]
["Water scarcity","m3 depriv.",6.9817051000000005E-2,1.2727183E-2,6.9935711999999997E-3,0.22805178000000001]
["Resource use, energy carriers","MJ",0.89013584999999995,0.82462738000000002,0.22066517999999999,6.6881008]
["Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",8.1308586000000001E-6,1.6175916000000001E-7,9.2042406999999997E-7,9.2293594999999995E-7]
["Climate change - fossil","kg CO2 eq",7.1559889000000002E-2,6.8006420999999997E-2,1.6835526E-2,0.44549346000000001]
["Climate change - biogenic","kg CO2 eq",3.2945836E-4,1.3937016999999999E-4,3.1568112E-5,5.6241162999999999E-3]
["Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",1.2112818E-4,9.4465251999999994E-5,1.4160810000000001E-5,6.1415581999999999E-5]

{"sheet":"Energia termica","index":9,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["ENERGIA TERMICA"]
[]
["Calculation: ","Compare"]
["Results: ","Impact assessment"]
["Product 1: ","1 kWh Energia termica_Solare (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 2: ","1 kWh Energia termica_Geotermica (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 3: ","1 kWh Energia termica_Pellet (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 4: ","1 kWh Energia termica_Mix rete (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Method: ","EF Method (adapted) V1.02 / Global (2010)/without tox categories"]
["Indicator: ","Characterisation"]
["Skip categories: ","Never"]
["Exclude infrastructure processes: ","No"]
["Exclude long-term emissions: ","No"]
["Sorted on item: ","Impact category"]
["Sort order: ","Ascending"]
[]
[null,null,"Rinnovabile - solare termica","Rinnovabile - geotermica","Rinnovabile - pellet","Gas metano da rete o dato non disponibile"]
["Prodotto 1:",null,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!C49","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!C50","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!C51","v":1},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!C52","v":0}]
["Prodotto 2:",null,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!G49","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!G50","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!G51","v":1},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!G52","v":0}]
[]
["Impact category","Unit","Energia termica_Solare","Energia termica_Geotermica","Energia termica_Pellet","Energia termica_Mix rete"]
["Climate change","kg CO2 eq",9.9351861E-3,0.13716174,7.5735137999999999E-3,0.27390741000000002]
["Ozone depletion","kg CFC11 eq",8.2110047000000001E-10,1.9341055999999999E-8,2.5438872000000002E-10,2.6991903E-8]
["Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",1.9820048000000002E-3,5.9529705000000002E-2,4.8576592000000004E-3,4.2002476E-3]
["Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",4.7686557999999997E-5,3.0514281000000002E-4,6.2917379999999996E-4,2.7058885000000001E-4]
["Respiratory inorganics","disease inc.",7.8042704000000001E-10,2.9098730000000001E-9,5.2845633999999998E-8,1.2380201000000001E-9]
["Non-cancer human health effects","CTUh",1.0053704E-8,1.5556852000000001E-8,1.1203473E-7,4.495932E-9]
["Cancer human health effects","CTUh",2.5637364000000002E-9,2.8987808E-9,2.3060966999999999E-9,1.9327931000000001E-9]
["Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",9.2314797999999994E-5,6.6172354999999999E-4,4.9122097999999999E-4,2.9793855E-4]
["Eutrophication freshwater","kg P eq",1.4260296E-5,1.1230179E-4,3.4701837E-6,9.2236225000000008E-6]
["Eutrophication marine","kg N eq",1.593298E-5,1.2125697000000001E-4,2.2937643000000001E-4,5.7558334E-5]
["Eutrophication terrestrial","mol N eq",1.8910486E-4,1.1039241000000001E-3,2.6083787E-3,6.0328352000000001E-4]
["Ecotoxicity freshwater","CTUe",4.4861548000000001E-2,6.5006710999999995E-2,9.9959514999999999E-2,8.4870134999999999E-2]
["Land use","Pt",0.16124622999999999,0.79274522999999997,7.9614298E-2,0.11360423]
["Water scarcity","m3 depriv.",5.0709385999999999E-3,2.6774757999999999E-2,1.5188641E-3,3.0776624999999998E-3]
["Resource use, energy carriers","MJ",0.13360131,2.3788369,0.11548055,3.8825316000000001]
["Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",3.6934113E-6,1.7987146000000001E-6,9.8777471E-8,3.4120182E-7]
["Climate change - fossil","kg CO2 eq",9.8623297000000002E-3,0.13634753999999999,7.0495781000000004E-3,0.27381488999999998]
["Climate change - biogenic","kg CO2 eq",5.1723232000000001E-5,5.7675301999999997E-4,5.1779975999999999E-4,6.6042044000000003E-5]
["Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",2.1133214000000001E-5,2.3744460999999999E-4,6.1359711E-6,2.6477609E-5]

{"sheet":"Acqua e altri combustibili","index":10,"n_rows":73,"n_cols":5,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["ACQUA"]
[]
["Calculation: ","Compare"]
["Results: ","Impact assessment"]
["Product 1: ","1 m3 Acqua da pozzo (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 2: ","1 m3 Acqua da superficie (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 3: ","1 m3 Acqua acquedotto (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Method: ","EF Method (adapted) V1.02 / Global (2010)/without tox categories"]
["Indicator: ","Characterisation"]
["Skip categories: ","Never"]
["Exclude infrastructure processes: ","No"]
["Exclude long-term emissions: ","No"]
["Sorted on item: ","Impact category"]
["Sort order: ","Ascending"]
[]
[null,null,"Da pozzo","Da fonte superficiale","Da rete idrica o dato non disponibile"]
["Prodotto 1:",null,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!C57","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!C58","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!C59","v":1}]
["Prodotto 2:",null,{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!G57","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!G58","v":0},{"$f":"'Foglio Input_Pallet'!G59","v":1}]
[]
["Impact category","Unit","Acqua da pozzo","Acqua da superficie","Acqua acquedotto"]
["Climate change","kg CO2 eq",0,0,0.34403676]
["Ozone depletion","kg CFC11 eq",0,0,2.2945486000000001E-8]
["Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",0,0,0.11902358]
["Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",0,0,1.1231466E-3]
["Respiratory inorganics","disease inc.",0,0,1.6081045000000001E-8]
["Non-cancer human health effects","CTUh",0,0,1.5140174999999999E-7]
["Cancer human health effects","CTUh",0,0,9.0542639999999997E-8]
["Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",0,0,1.8737635E-3]
["Eutrophication freshwater","kg P eq",0,0,2.4796620999999999E-4]
["Eutrophication marine","kg N eq",0,0,3.6857072000000003E-4]
["Eutrophication terrestrial","mol N eq",0,0,3.4691560000000001E-3]
["Ecotoxicity freshwater","CTUe",0,0,1.0415368]
["Land use","Pt",0,0,2.3821981000000001]
["Water scarcity","m3 depriv.",44.9,44.9,43.082586999999997]
["Resource use, energy carriers","MJ",0,0,5.8445802999999996]
["Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",0,0,1.6123596E-6]
["Climate change - fossil","kg CO2 eq",0,0,0.34227444000000001]
["Climate change - biogenic","kg CO2 eq",0,0,1.263829E-3]
["Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",0,0,4.9848931000000003E-4]
[]
["ALTRI COMBUSTIBILI"]
[]
["Calculation: ","Analyse"]
["Results: ","Impact assessment"]
["Product: ","1 l Gasolio (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Method: ","EF Method (adapted) V1.02 / Global (2010)/without tox categories"]
["Indicator: ","Characterisation"]
["Skip categories: ","Never"]
["Exclude infrastructure processes: ","No"]
["Exclude long-term emissions: ","No"]
["Sorted on item: ","Impact category"]
["Sort order: ","Ascending"]
[]
["Impact category","Unit","Total","Gasolio","Transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton, EURO3 {RER}| transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton, EURO3 | Cut-off, U"]
["Climate change","kg CO2 eq",3.7157793999999999E-3,0,3.7157793999999999E-3]
["Ozone depletion","kg CFC11 eq",8.0110496999999997E-10,0,8.0110496999999997E-10]
["Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",3.1507097E-4,0,3.1507097E-4]
["Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",2.620886E-5,0,2.620886E-5]
["Respiratory inorganics","disease inc.",2.7977837000000002E-10,0,2.7977837000000002E-10]
["Non-cancer human health effects","CTUh",4.6470818E-10,0,4.6470818E-10]
["Cancer human health effects","CTUh",1.0927386000000001E-10,0,1.0927386000000001E-10]
["Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",2.3136385999999999E-5,0,2.3136385999999999E-5]
["Eutrophication freshwater","kg P eq",3.5828831000000002E-7,0,3.5828831000000002E-7]
["Eutrophication marine","kg N eq",8.7049599999999994E-6,0,8.7049599999999994E-6]
["Eutrophication terrestrial","mol N eq",9.5042649999999994E-5,0,9.5042649999999994E-5]
["Ecotoxicity freshwater","CTUe",7.0578009999999998E-3,0,7.0578009999999998E-3]
["Land use","Pt",3.7875913999999997E-2,0,3.7875913999999997E-2]
["Water scarcity","m3 depriv.",2.0186446000000001E-4,0,2.0186446000000001E-4]
["Resource use, energy carriers","MJ",5.5671944000000001E-2,0,5.5671944000000001E-2]
["Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",2.3906113999999999E-8,0,2.3906113999999999E-8]
["Climate change - fossil","kg CO2 eq",3.7121238000000002E-3,0,3.7121238000000002E-3]
["Climate change - biogenic","kg CO2 eq",1.6611280999999999E-6,0,1.6611280999999999E-6]
["Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",1.9945309E-6,0,1.9945309E-6]

{"sheet":"Emissioni aria","index":11,"n_rows":41,"n_cols":5,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["EMISSIONI"]
[]
["Calculation: ","Compare"]
["Results: ","Impact assessment"]
["Product 1: ","1 kg Particolato (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 2: ","1 kg NO2 (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 3: ","1 kg SO2 (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 4: ","1 kg COV (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Method: ","EF Method (adapted) V1.02 / Global (2010)/without tox categories"]
["Indicator: ","Characterisation"]
["Skip categories: ","Never"]
["Exclude infrastructure processes: ","No"]
["Exclude long-term emissions: ","No"]
["Sorted on item: ","Impact category"]
["Sort order: ","Ascending"]
[]
[null,null,"Particolato","NO2","SO2"]
["Prodotto 1:",null,{"$f":"IF('Foglio Input_Pallet'!$C$67=\"\",'Emissioni aria'!$C$20,'Foglio Input_Pallet'!$C$67/'Foglio Input_Pallet'!$C$36)","v":1.3899999999999999E-4},{"$f":"IF('Foglio Input_Pallet'!$C$71=\"\",'Emissioni aria'!$D$20,'Foglio Input_Pallet'!$C$71/'Foglio Input_Pallet'!$C$36)","v":6.2299999999999996E-4},{"$f":"IF('Foglio Input_Pallet'!$C$72=\"\",'Emissioni aria'!$E$20,'Foglio Input_Pallet'!$C$72/'Foglio Input_Pallet'!$C$36)","v":1.05E-4}]
["Prodotto 2:",null,{"$f":"IF('Foglio Input_Pallet'!$G$67=\"\",'Emissioni aria'!$C$20,'Foglio Input_Pallet'!$G$67/'Foglio Input_Pallet'!$D$36)","v":1.3899999999999999E-4},{"$f":"IF('Foglio Input_Pallet'!$G$71=\"\",'Emissioni aria'!$D$20,'Foglio Input_Pallet'!$G$71/'Foglio Input_Pallet'!$D$36)","v":6.2299999999999996E-4},{"$f":"IF('Foglio Input_Pallet'!$G$72=\"\",'Emissioni aria'!$E$20,'Foglio Input_Pallet'!$G$72/'Foglio Input_Pallet'!$D$36)","v":1.05E-4}]
["Valori default:",null,1.3899999999999999E-4,6.2299999999999996E-4,1.05E-4]
[]
["Impact category","Unit","Particolato","NO2","SO2"]
["Climate change","kg CO2 eq",0,0,0]
["Ozone depletion","kg CFC11 eq",0,0,0]
["Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",0,0,0]
["Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",0,1,8.1100000000000005E-2]
["Respiratory inorganics","disease inc.",5.4854400000000001E-5,1.5999999999999999E-6,7.9999999999999996E-6]
["Non-cancer human health effects","CTUh",0,0,0]
["Cancer human health effects","CTUh",0,0,0]
["Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",0,0.74,1.31]
["Eutrophication freshwater","kg P eq",0,0,0]
["Eutrophication marine","kg N eq",0,0.38900000000000001,0]
["Eutrophication terrestrial","mol N eq",0,4.26,0]
["Ecotoxicity freshwater","CTUe",0,0,0]
["Land use","Pt",0,0,0]
["Water scarcity","m3 depriv.",0,0,0]
["Resource use, energy carriers","MJ",0,0,0]
["Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",0,0,0]
["Climate change - fossil","kg CO2 eq",0,0,0]
["Climate change - biogenic","kg CO2 eq",0,0,0]
["Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",0,0,0]

{"sheet":"Rifiuti","index":12,"n_rows":66,"n_cols":20,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["RIFIUTI"]
[]
["Calculation: ","Compare"]
["Results: ","Impact assessment"]
["Product 1: ","1 kg Plastica_discarica (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 2: ","1 kg Plastica_incenerimento (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 3: ","1 kg Metalli_dicarica (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 4: ","1 kg Metalli_incenerimento (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 5: ","1 kg Carta_dicarica (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 6: ","1 kg Carta_incenerimento (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 7: ","1 kg Olii_discarica (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 8: ","1 kg Olii_incenerimento (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 9: ","1 kg Misti_discarica (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 10: ","1 kg Misti_incenerimento (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 11: ","1 kg Legno_dicarica (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 12: ","1 kg Legno_incenerimento (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 13: ","1 kgkm Trasporto Rifiuti (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Method: ","EF Method (adapted) V1.02 / Global (2010)/without tox categories"]
["Indicator: ","Characterisation"]
["Skip categories: ","Never"]
["Exclude infrastructure processes: ","No"]
["Exclude long-term emissions: ","No"]
["Sorted on item: ","Impact category"]
["Sort order: ","Ascending"]
[]
["Impact category","Unit","Plastica_discarica","Plastica_incenerimento","Metalli_dicarica","Metalli_incenerimento","Carta_dicarica","Carta_incenerimento","Olii_discarica","Olii_incenerimento","Misti_discarica","Misti_incenerimento","Legno_dicarica","Legno_incenerimento","Municipal waste collection service by 21 metric ton lorry {RoW}| processing | Cut-off, U"]
["Climate change","kg CO2 eq",0.10111945,2.3468255999999998,1.3810602E-2,1.3806544E-2,1.8477787999999999,2.3206152000000001E-2,8.1261697999999993E-3,2.8428971000000001,4.2354649999999999E-3,0.52069633999999998,8.6757982999999997E-2,9.2486498999999993E-3,1.2778425999999999E-3]
["Ozone depletion","kg CFC11 eq",3.0637773999999999E-9,1.5719192000000002E-8,3.6940583999999999E-9,3.2992948E-9,3.1397047000000001E-9,6.9632079000000001E-9,3.0580925000000001E-9,3.3607593000000001E-9,2.0683263000000001E-9,4.0638589999999997E-9,3.060181E-9,1.0553601E-9,2.7866316000000001E-10]
["Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",1.5728934E-3,3.7480654000000002E-3,4.0798978999999997E-3,1.1700320999999999E-3,4.2522721999999997E-3,1.7302292999999999E-3,1.3720188000000001E-3,1.0946311E-3,6.7701266999999998E-4,1.3145449E-3,1.4375937000000001E-3,3.8056386999999999E-4,7.8407009999999997E-5]
["Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",1.0858808E-4,6.9231882999999997E-4,1.2738343999999999E-4,9.8315001000000006E-5,6.6074407000000005E-4,5.1828691000000001E-4,8.5247598000000001E-5,2.3716836E-4,4.9288008999999998E-5,3.3795972999999999E-4,1.0908319E-4,4.3408987999999998E-4,1.2551452E-5]
["Respiratory inorganics","disease inc.",1.5739784000000001E-9,3.9219479000000002E-9,2.1240763E-9,2.9589143999999998E-9,1.7609205999999999E-9,3.0176826999999999E-9,1.5657101E-9,1.0703005E-8,9.0155387000000003E-10,2.4562235999999999E-9,1.5689495999999999E-9,2.4106220999999999E-9,1.7300925E-10]
["Non-cancer human health effects","CTUh",7.8500721000000004E-10,3.2543538000000002E-8,2.2396263000000001E-9,1.3548256E-9,5.3053786000000001E-9,1.6941494000000001E-8,4.6597549000000005E-10,5.4369412000000001E-8,2.0877804000000001E-10,5.1350270999999997E-8,6.1989128000000003E-10,6.0100844000000002E-9,6.9846292000000002E-11]
["Cancer human health effects","CTUh",4.0203498000000001E-10,1.6315508000000001E-8,6.8306833000000001E-10,1.4129513E-9,7.0101738999999998E-10,5.3114740000000001E-9,3.9234074E-10,1.0537844E-8,1.2869356000000001E-10,9.6312328000000001E-9,3.9606589999999999E-10,1.7866436000000001E-9,7.6378841000000005E-12]
["Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",7.4061723000000006E-5,5.9073258999999998E-4,1.0816819E-4,8.7021269000000002E-5,1.9763659999999999E-4,4.1511484999999997E-4,7.1777658999999997E-5,2.3988772000000001E-4,4.1389327999999997E-5,3.0098472999999997E-4,7.2639021000000004E-5,3.0820282000000002E-4,8.0730554000000007E-6]
["Eutrophication freshwater","kg P eq",8.8218586999999999E-7,1.4003445E-5,2.6947938999999999E-6,2.0038127000000001E-6,2.0671225999999999E-6,6.6341874999999999E-6,2.3808499999999998E-6,1.8391918000000001E-4,2.6398708000000002E-7,3.8269119999999997E-5,1.6013558999999999E-6,5.9734145999999999E-6,2.3723588999999999E-8]
["Eutrophication marine","kg N eq",2.2566718999999999E-3,3.0502132999999997E-4,4.0804033000000001E-5,2.9094105E-5,1.8291354000000001E-3,2.0362074E-4,2.7268774000000001E-5,8.8102931999999994E-5,1.5733284E-5,1.6019639E-4,3.7296785E-4,1.5401609999999999E-4,3.2478842000000001E-6]
["Eutrophication terrestrial","mol N eq",3.0754304000000002E-4,2.7211163000000001E-3,4.5028454000000002E-4,3.1548216999999998E-4,4.2106848000000001E-4,2.0187585E-3,2.9831664000000001E-4,1.1167629E-3,1.7251273999999999E-4,1.3645622E-3,3.0064867000000002E-4,1.6631104999999999E-3,3.5649947999999997E-5]
["Ecotoxicity freshwater","CTUe",0.10780049,2.8774033999999999,2.2647686E-2,3.1904533999999998E-2,3.0675786999999999E-2,8.6936702000000005E-2,7.6272548999999999E-3,0.76633768000000002,3.2620619E-3,2.3425701999999999,7.8745363999999998E-3,2.6907246999999999E-2,3.3275732000000001E-4]
["Land use","Pt",0.89757058999999995,0.22395040999999999,1.0513353999999999,0.56091550999999995,0.92783114,0.11212498,0.89529676999999996,0.13548816,0.25161043999999999,0.27953984999999998,0.89603991000000005,4.1216181999999997E-2,2.3069404000000001E-3]
["Water scarcity","m3 depriv.",1.0864059E-3,2.7421272E-2,1.7313151E-3,-9.3361051000000004E-3,1.5369918E-3,1.2606213E-2,1.0527494000000001E-3,8.4770955999999998E-3,4.2604161E-4,4.7373785000000002E-2,1.0643021999999999E-3,2.8221216000000001E-3,1.4495801E-5]
["Resource use, energy carriers","MJ",0.22864349,0.45299013999999999,0.32297108000000002,0.25984922999999999,0.2832327,0.22853968,0.22455258,0.22620180000000001,0.13747482,0.3256677,0.22589587,9.1989989999999994E-2,1.7402839E-2]
["Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",3.0256678999999998E-8,3.8830667E-7,7.0338052999999998E-8,4.5576092999999997E-8,6.9020119E-8,1.7179127999999999E-7,2.7351218000000001E-8,1.6137025E-7,7.9772172000000006E-9,8.6372045000000005E-8,2.8332358E-8,2.9534975000000001E-8,1.1356446E-9]
["Climate change - fossil","kg CO2 eq",0.10110884000000001,2.3467058999999999,1.3774596E-2,1.3775763E-2,1.0970158000000001E-2,2.2936398E-2,8.1167619999999996E-3,2.8428456999999998,4.2319460000000003E-3,0.52065802999999999,8.1746561000000002E-3,9.0236520000000001E-3,1.2775659999999999E-3]
["Climate change - biogenic","kg CO2 eq",8.4070765000000002E-6,8.0268868999999995E-5,3.0126089999999999E-5,2.5833476E-5,1.8368039,2.5241395E-4,7.3954634999999999E-6,4.3024349000000001E-5,2.6501799999999999E-6,3.0744782999999998E-5,7.8581251000000005E-2,2.2257263000000001E-4,1.5850802E-7]
["Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",2.2044579999999999E-6,3.9427749999999999E-5,5.8799063999999997E-6,4.9483056999999996E-6,4.7665260000000003E-6,1.7340648999999999E-5,2.0123709999999998E-6,8.3507787000000008E-6,8.6875370999999995E-7,7.5664098000000001E-6,2.0758929E-6,2.4253286999999998E-6,1.1814498E-7]
[]
["Prodotto 1:","Plastica","Materiali metallici","Carta e cartone","Olii esausti","Misti","Segatura","Cippato","Pezzi di legno","Trasporti","Prodotto 2:","Plastica","Materiali metallici","Carta e cartone","Olii esausti","Misti","Segatura","Cippato","Pezzi di legno","Trasporti"]
["Climate change",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C27,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E27,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G27,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I27,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K27,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M27,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M27,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M27,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N27)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O27","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C27,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E27,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G27,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I27,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K27,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M27,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M27,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N27)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M27,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N27)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O27","v":0}]
["Ozone depletion",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C28,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E28,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G28,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I28,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K28,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M28,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M28,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M28,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N28)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O28","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C28,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E28,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G28,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I28,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K28,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M28,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M28,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N28)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M28,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N28)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O28","v":0}]
["Ionising radiation, HH",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C29,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E29,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G29,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I29,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K29,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M29,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M29,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M29,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N29)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O29","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C29,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E29,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G29,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I29,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K29,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M29,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M29,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N29)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M29,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N29)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O29","v":0}]
["Photochemical ozone formation, HH",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C30,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E30,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G30,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I30,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K30,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M30,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M30,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M30,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N30)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O30","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C30,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E30,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G30,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I30,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K30,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M30,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M30,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N30)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M30,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N30)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O30","v":0}]
["Respiratory inorganics",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C31,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E31,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G31,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I31,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K31,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M31,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M31,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M31,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N31)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O31","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C31,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E31,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G31,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I31,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K31,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M31,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M31,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N31)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M31,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N31)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O31","v":0}]
["Non-cancer human health effects",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C32,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E32,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G32,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I32,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K32,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M32,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M32,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M32,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N32)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O32","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C32,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E32,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G32,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I32,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K32,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M32,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M32,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N32)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M32,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N32)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O32","v":0}]
["Cancer human health effects",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C33,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E33,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G33,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I33,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K33,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M33,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M33,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M33,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N33)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O33","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C33,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E33,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G33,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I33,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K33,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M33,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M33,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N33)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M33,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N33)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O33","v":0}]
["Acidification terrestrial and freshwater",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C34,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E34,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G34,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I34,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K34,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M34,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M34,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M34,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N34)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O34","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C34,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E34,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G34,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I34,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K34,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M34,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M34,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N34)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M34,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N34)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O34","v":0}]
["Eutrophication freshwater",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C35,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E35,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G35,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I35,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K35,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M35,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M35,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M35,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N35)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O35","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C35,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E35,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G35,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I35,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K35,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M35,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M35,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N35)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M35,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N35)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O35","v":0}]
["Eutrophication marine",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C36,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E36,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G36,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I36,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K36,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M36,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M36,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M36,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N36)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O36","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C36,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E36,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G36,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I36,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K36,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M36,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M36,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N36)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M36,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N36)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O36","v":0}]
["Eutrophication terrestrial",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C37,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E37,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G37,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I37,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K37,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M37,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M37,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M37,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N37)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O37","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C37,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E37,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G37,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I37,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K37,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M37,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M37,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N37)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M37,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N37)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O37","v":0}]
["Ecotoxicity freshwater",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C38,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E38,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G38,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I38,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K38,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M38,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M38,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M38,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N38)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O38","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C38,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E38,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G38,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I38,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K38,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M38,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M38,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N38)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M38,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N38)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O38","v":0}]
["Land use",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C39,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E39,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G39,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I39,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K39,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M39,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M39,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M39,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N39)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O39","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C39,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E39,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G39,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I39,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K39,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M39,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M39,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N39)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M39,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N39)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O39","v":0}]
["Water scarcity",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C40,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E40,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G40,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I40,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K40,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M40,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M40,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M40,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N40)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O40","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C40,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E40,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G40,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I40,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K40,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M40,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M40,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N40)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M40,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N40)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O40","v":0}]
["Resource use, energy carriers",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C41,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E41,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G41,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I41,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K41,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M41,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M41,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M41,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N41)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O41","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C41,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E41,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G41,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I41,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K41,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M41,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M41,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N41)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M41,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N41)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O41","v":0}]
["Resource use, mineral and metals",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C42,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E42,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G42,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I42,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K42,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M42,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M42,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M42,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N42)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O42","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C42,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E42,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G42,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I42,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K42,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M42,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M42,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N42)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M42,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N42)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O42","v":0}]
["Climate change - fossil",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C43,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E43,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G43,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I43,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K43,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M43,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M43,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M43,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N43)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O43","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C43,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E43,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G43,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I43,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K43,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M43,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M43,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N43)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M43,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N43)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O43","v":0}]
["Climate change - biogenic",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C44,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E44,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G44,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I44,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K44,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M44,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M44,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M44,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N44)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O44","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C44,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E44,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G44,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I44,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K44,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M44,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M44,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N44)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M44,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N44)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O44","v":0}]
["Climate change - land use and transform.",{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!C45,'Foglio Input_Pallet'!$E$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$76/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!D45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!E45,'Foglio Input_Pallet'!$E$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$78/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!F45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!G45,'Foglio Input_Pallet'!$E$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$80/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!H45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!I45,'Foglio Input_Pallet'!$E$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$82/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!J45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!K45,'Foglio Input_Pallet'!$E$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$84/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!L45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M45,'Foglio Input_Pallet'!$E$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$86/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M45,'Foglio Input_Pallet'!$E$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$88/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!M45,'Foglio Input_Pallet'!$E$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$C$90/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!N45)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$C$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$77)+'Foglio Input_Pallet'!$C$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$79)+'Foglio Input_Pallet'!$C$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$81)+'Foglio Input_Pallet'!$C$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$83)+'Foglio Input_Pallet'!$C$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$85)+'Foglio Input_Pallet'!$C$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$87)+'Foglio Input_Pallet'!$C$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$89)+'Foglio Input_Pallet'!$C$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$C$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$C$91))/'Foglio Input_Pallet'!$C$36*Rifiuti!O45","v":0},null,{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!C45,'Foglio Input_Pallet'!$I$76='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$76/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!D45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!E45,'Foglio Input_Pallet'!$I$78='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$78/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!F45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!G45,'Foglio Input_Pallet'!$I$80='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$80/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!H45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!I45,'Foglio Input_Pallet'!$I$82='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$82/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!J45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!K45,'Foglio Input_Pallet'!$I$84='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$84/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!L45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M45,'Foglio Input_Pallet'!$I$86='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$86/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M45,'Foglio Input_Pallet'!$I$88='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$88/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N45)","v":0},{"$f":"_xlfn.IFS('Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$14,0,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$15,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!M45,'Foglio Input_Pallet'!$I$90='menu tendina'!$A$16,'Foglio Input_Pallet'!$G$90/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!N45)","v":0},{"$f":"SUM('Foglio Input_Pallet'!$G$76*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$77=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$77)+'Foglio Input_Pallet'!$G$78*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$79=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$79)+'Foglio Input_Pallet'!$G$80*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$81=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$81)+'Foglio Input_Pallet'!$G$82*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$83=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$83)+'Foglio Input_Pallet'!$G$84*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$85=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$85)+'Foglio Input_Pallet'!$G$86*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$87=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$87)+'Foglio Input_Pallet'!$G$88*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$89=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$89)+'Foglio Input_Pallet'!$G$90*IF('Foglio Input_Pallet'!$G$91=\"\",'Altri valori_default'!$B$2,'Foglio Input_Pallet'!$G$91))/'Foglio Input_Pallet'!$D$36*Rifiuti!O45","v":0}]

{"sheet":"Mezzi di trasporto","index":13,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["DISTRIBUZIONE"]
[]
["Calculation: ","Compare"]
["Results: ","Impact assessment"]
["Product 1: ","1 kgkm Camion > 32 metric ton, Euro3 (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 2: ","1 kgkm Camion  > 32 metric ton, Euro4 (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 3: ","1 kgkm Camion  > 32 metric ton, Euro5 (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 4: ","1 kgkm Treno_tool (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 5: ","1 kgkm Nave_tool (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 6: ","1 kgkm Camion 16-32 metric ton, Euro5 (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Method: ","EF Method (adapted) V1.02 / Global (2010)/without tox categories"]
["Indicator: ","Characterisation"]
["Skip categories: ","Never"]
["Exclude infrastructure processes: ","No"]
["Exclude long-term emissions: ","No"]
["Sorted on item: ","Impact category"]
["Sort order: ","Ascending"]
[]
["Impact category","Unit","Camion Euro3, >32","Camion Euro4, > 32","Camion Euro5, >32","Treno_tool","Nave_tool","Camion Euro5, 16-32"]
["Climate change","kg CO2 eq",9.1254733999999999E-5,8.9826213000000006E-5,9.0580065999999997E-5,3.8876242E-5,9.3759939E-6,1.6607419E-4]
["Ozone depletion","kg CFC11 eq",2.1631329999999999E-11,2.1249054000000001E-11,2.1265816E-11,2.7853465E-12,1.8893889000000001E-12,3.7686714999999998E-11]
["Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",7.3420548999999999E-6,7.2350146999999997E-6,7.2397084000000003E-6,1.2521263E-5,5.4734469000000005E-7,1.3106348E-5]
["Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",7.6754529000000003E-7,5.1222247000000003E-7,4.0576930000000001E-7,1.5576072E-7,2.1632531000000001E-7,6.7849705999999997E-7]
["Respiratory inorganics","disease inc.",1.0817343000000001E-11,8.3258325000000001E-12,8.1591569000000004E-12,1.6583986000000001E-12,2.8140973E-13,1.149146E-11]
["Non-cancer human health effects","CTUh",1.6407092E-11,1.6158167000000001E-11,1.6159791000000001E-11,4.6061253E-12,2.8040024E-13,2.4034287E-11]
["Cancer human health effects","CTUh",1.6357375E-12,1.6119816999999999E-12,1.612213E-12,4.5335294999999997E-12,2.7877400000000002E-13,3.2664593000000002E-12]
["Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",6.3219766999999998E-7,4.5362619000000002E-7,3.7490765000000001E-7,2.2646626E-7,3.0567957E-7,6.6451456999999997E-7]
["Eutrophication freshwater","kg P eq",5.9095236E-9,5.8913190999999996E-9,5.8921174000000001E-9,2.5951134000000002E-8,3.0134841E-10,1.1146833E-8]
["Eutrophication marine","kg N eq",2.4981503000000002E-7,1.5712867E-7,1.1569634E-7,5.4806797999999997E-8,7.5272516999999997E-8,2.0347118E-7]
["Eutrophication terrestrial","mol N eq",2.7322021999999998E-6,1.7171854E-6,1.2634531E-6,5.4655516999999999E-7,8.3606361999999999E-7,2.2200956999999998E-6]
["Ecotoxicity freshwater","CTUe",3.1986204999999998E-4,3.1947839000000001E-4,3.1949221000000002E-4,6.2477842999999998E-5,4.5545781000000002E-6,4.4051206999999999E-4]
["Land use","Pt",2.4998883000000001E-3,2.4988873000000001E-3,2.4989311999999999E-3,7.5686144999999999E-4,9.1603850000000002E-6,2.5269622999999999E-3]
["Water scarcity","m3 depriv.",4.6589352000000002E-6,4.6552184999999997E-6,4.6553814999999997E-6,7.8643234999999995E-6,1.8861477999999999E-7,7.1368631999999997E-6]
["Resource use, energy carriers","MJ",1.4337807E-3,1.4102051999999999E-3,1.4112389999999999E-3,6.3978608000000005E-4,1.2004487E-4,2.5102711000000002E-3]
["Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",2.1253713000000001E-10,2.1225183999999999E-10,2.1226434999999999E-10,2.1847005000000001E-10,1.2407618E-11,5.9775049000000004E-10]
["Climate change - fossil","kg CO2 eq",9.1198509999999998E-5,8.9770213000000005E-5,9.0524057000000005E-5,3.8675898000000001E-5,9.3673045999999998E-6,1.6596284E-4]
["Climate change - biogenic","kg CO2 eq",3.0909967000000003E-8,3.0754063000000002E-8,3.0760898999999998E-8,1.3141893999999999E-7,2.1742311000000002E-9,5.5502552999999997E-8]
["Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",2.5314083000000001E-8,2.5245842999999999E-8,2.5248835E-8,6.8925292999999994E-8,6.5150448000000002E-9,5.5846328000000001E-8]

{"sheet":"Riparazione_default","index":14,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Fase d'uso (manutenzione)"]
[]
["Calculation: ","Compare"]
["Results: ","Impact assessment"]
["Product 1: ","1 p Tavole riparazione (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 2: ","1 p Blocchetti riparazione (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 3: ","1 p Chiodi riparazione (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 4: ","1 p Graffa riparazione (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 5: ","1 p Cippato da riparazione (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 6: ","1 p Rifiuti riparazione (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 7: ","1 p Fitotrattamento (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Method: ","EF Method (adapted) V1.02 / Global (2010)/with tox categories"]
["Indicator: ","Characterisation"]
["Skip categories: ","Never"]
["Exclude infrastructure processes: ","No"]
["Exclude long-term emissions: ","No"]
["Sorted on item: ","Impact category"]
["Sort order: ","Ascending"]
[]
["Impact category","Unit","Tavole riparazione","Blocchetti riparazione","Chiodi riparazione","Graffa riparazione","Cippato da riparazione","Rifiuti riparazione","Fitotrattamento"]
["Climate change","kg CO2 eq",0.18552460000000001,1.2165623000000001,0.12405109,4.1982718000000002E-3,0.62061725999999995,0.23013322999999999,1.7040406E-3]
["Ozone depletion","kg CFC11 eq",3.0479149999999999E-8,8.8576071000000005E-8,7.9038845000000004E-9,2.7795599000000001E-10,8.5532724999999997E-8,3.8429907000000001E-8,5.7237462000000003E-11]
["Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",1.4843812E-2,0.18261029000000001,9.4496007999999992E-3,3.2001788999999999E-4,7.2889855000000003E-2,1.1009405E-2,1.0929733E-3]
["Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",1.3724766000000001E-3,7.3857584999999998E-3,5.2944932999999996E-4,1.8166962999999999E-5,1.3617449999999999E-3,1.8135613000000001E-3,1.4156410000000001E-4]
["Respiratory inorganics","disease inc.",3.3375406000000003E-8,2.2402052E-7,1.0735994000000001E-8,3.6443216000000001E-10,1.0223981E-8,2.4155637999999998E-8,1.1890268E-8]
["Non-cancer human health effects","CTUh",3.8338573000000003E-8,2.6901028000000001E-7,3.6007730999999998E-8,1.2096174E-9,3.4608071999999998E-8,1.0869886999999999E-8,2.5207815E-8]
["Cancer human health effects","CTUh",8.1535221999999997E-9,3.4394623999999997E-8,1.9934853999999999E-7,6.6462144000000001E-9,5.8677625000000004E-9,1.5326587E-9,5.1887175000000003E-10]
["Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",1.2498920000000001E-3,6.4852692999999998E-3,5.9976416000000004E-4,2.0427857E-5,2.7108115000000002E-3,1.1659967999999999E-3,1.1052472E-4]
["Eutrophication freshwater","kg P eq",3.6335916999999999E-5,4.9697946000000005E-4,6.4221208000000003E-5,2.1449603000000002E-6,1.3387115999999999E-4,5.2430583999999997E-6,7.8079134000000004E-7]
["Eutrophication marine","kg N eq",4.3940917000000001E-4,1.594133E-3,1.6745365999999999E-4,5.7548491000000002E-6,4.3850595E-4,5.9877445999999995E-4,5.1609697E-5]
["Eutrophication terrestrial","mol N eq",4.8443686000000001E-3,1.7124314000000002E-2,1.3834162E-3,4.8005976999999998E-5,4.8603218000000002E-3,5.1906132000000002E-3,5.8688519999999995E-4]
["Ecotoxicity freshwater","CTUe",0.37099417000000001,1.7811515,2.0908191999999999,6.9861981000000004E-2,0.17576723999999999,5.6900181000000001E-2,2.2490890999999999E-2]
["Land use","Pt",294.80574999999999,369.73984000000002,0.89582300000000004,3.0823891999999999E-2,3.2318994999999999,0.38845735999999997,1.7913216999999999E-2]
["Water scarcity","m3 depriv.",1.7223259000000001E-2,0.56787416999999996,4.0515319000000001E-2,1.3532310999999999E-3,0.30836947999999997,2.5908363000000001E-3,3.4174442E-4]
["Resource use, energy carriers","MJ",2.5717617000000002,27.700911000000001,1.4300226,4.8632130000000003E-2,9.2045601000000001,2.4097585000000001,2.5983123E-2]
["Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",6.146509E-7,1.0488463999999999E-5,1.1110886E-6,3.7264131999999998E-8,1.2878049E-6,1.6466687999999999E-7,2.2224931E-8]
["Climate change - fossil","kg CO2 eq",0.18446841999999999,1.2015146000000001,0.12370344,4.1866409E-3,0.61293399999999998,0.17960303,1.5861550999999999E-3]
["Climate change - biogenic","kg CO2 eq",3.3408651000000001E-4,1.1848539E-2,2.3683404000000001E-4,7.9156691999999995E-6,7.5964416E-3,5.0513352999999997E-2,1.1650495000000001E-4]
["Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",7.2209594E-4,3.1990690000000001E-3,1.108179E-4,3.7152314999999999E-6,8.6820005000000006E-5,1.6848347000000001E-5,1.3805935000000001E-6]

{"sheet":"Fine vita_default","index":15,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Fine vita"]
[]
["Calculation: ","Compare"]
["Results: ","Impact assessment"]
["Product 1: ","1 kg Rifuti_EOL_Legno (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Product 2: ","1 kg Rifiuti_EOL_Metallo (of project LIFECO2_PES&PEF)"]
["Method: ","EF Method (adapted) V1.02 / Global (2010)/with tox categories"]
["Indicator: ","Characterisation"]
["Skip categories: ","Never"]
["Exclude infrastructure processes: ","No"]
["Exclude long-term emissions: ","Yes"]
["Sorted on item: ","Impact category"]
["Sort order: ","Ascending"]
[]
["Impact category","Unit","Rifuti_EOL_Legno","Rifiuti_EOL_Metallo"]
["Climate change","kg CO2 eq",-0.21899484,-6.3985458999999995E-2]
["Ozone depletion","kg CFC11 eq",-3.3431653000000003E-8,-4.283316E-9]
["Ionising radiation, HH","kBq U-235 eq",-9.4263537000000008E-3,-2.1963515999999998E-3]
["Photochemical ozone formation, HH","kg NMVOC eq",-4.31636E-4,-5.5402372E-4]
["Respiratory inorganics","disease inc.",-3.0510662999999999E-9,-1.7202769000000001E-8]
["Non-cancer human health effects","CTUh",-1.6728925E-8,-1.9111473E-8]
["Cancer human health effects","CTUh",-3.6280362999999999E-9,-1.3708734999999999E-9]
["Acidification terrestrial and freshwater","mol H+ eq",-1.0143934000000001E-3,-7.7225901000000003E-4]
["Eutrophication freshwater","kg P eq",-7.2665914000000002E-6,-9.7096946999999994E-6]
["Eutrophication marine","kg N eq",-1.085721E-4,-2.9630751000000002E-4]
["Eutrophication terrestrial","mol N eq",-1.4717777999999999E-3,-2.31102E-3]
["Ecotoxicity freshwater","CTUe",-8.7229319999999999E-2,-8.8045061999999993E-2]
["Land use","Pt",-13.431139999999999,0.22196646]
["Water scarcity","m3 depriv.",-0.12302157,0.14391580000000001]
["Resource use, energy carriers","MJ",-3.7201816999999999,-0.82870266000000004]
["Resource use, mineral and metals","kg Sb eq",-2.3024205999999999E-6,1.6028044999999999E-6]
["Climate change - fossil","kg CO2 eq",-0.25163891999999999,-6.3641377999999998E-2]
["Climate change - biogenic","kg CO2 eq",3.2770595999999999E-2,-2.265802E-4]
["Climate change - land use and transform.","kg CO2 eq",-1.2651085E-4,-1.1750108E-4]

{"sheet":"Altri valori_default","index":16,"n_rows":8,"n_cols":2,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[3,0,3,1],[6,0,6,1]]}
["PRODUZIONE"]
["Trasporto rifiuti (km)",50]
[]
["DISTRIBUZIONE"]
["Distanza media (km)",100]
[]
["FASE D'USO"]
["Distanza trasporto medio (km)",100]